%to be translated
\chapter{Piping}
\label{sec:FODAMPipingKernel}

<chapter partialy in Dutch>

Voor piping kan gekozen worden uit de volgende opties:

\begin{enumerate}
	\item Bligh
	\item Sellmeijer 4 krachten model
	\item Sellmeijer (VNK)
	\item Sellmeijer revised(WBI)
\end{enumerate}


\section{Rekenregel van Bligh}
\label{sec:RekenregelVanBligh}
Hier wordt gebruik gemaakt van de standaard piping regel van Bligh met een creep factor van 18:

\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.2\textwidth]{pictures/piping7.png}
	\label{fig:piping7}
\end{figure}


\section{Sellmeijer 4 krachten model}
\label{sec:Sellmeijer4KrachtenModel}

Hier wordt gebruik gemaakt van de regel van Sellmeijer zoals omschreven in de TR Zandmeevoerende wellen uit 1996:

\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.5\textwidth]{pictures/piping1.png}
	\label{fig:piping1}
\end{figure}

waarbij: 

\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.2\textwidth]{pictures/piping2.png}
	\label{fig:piping2}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.2\textwidth]{pictures/piping3.png}
	\label{fig:piping3}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.2\textwidth]{pictures/piping4.png}
	\label{fig:piping4}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.7\textwidth]{pictures/piping5.png}
	\label{fig:piping5}
\end{figure}



\section{Sellmeijer (VNK)}
\label{sec:SellmeijerVNK}
 De pipingberekeningen met het VNK model, een neuraal netwerk gebaseerd op het twee lagen model van Sellmeijer. Het model bestaat uit een grote collectie voorgemaakte sommen. De invoerparameters worden vergeleken met de invoer voor de voorgemaakte sommen en de uitkomst volgt door een interpolatie. In de eenvoudige toetsing wordt geen onderscheid gemaakt tussen een boven- en onderliggende zandlaag. Voor de berekeningen wordt de eerste watervoerende zandlaag uit het ondergrondmodel daarom gesplitst in twee lagen van gelijke dikte met dezelfde grondeigenschappen. De eigenschappen van Soil 3 zijn eveneens gelijk aan die van Soil1 en Soil 2. Het aanwezige verval is gedefinieerd door de buitenwaterstand verminderd met de waterstand bij het uittredepunt (polderpeil of maaiveldhoogte bij uittredepunt). De reductie van het verval met de term 0,3D, waarbij D de dikte van het slappe lagen pakket is, wordt verrekend op het kritieke verval, dus bij de sterkte kant.

\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=0.9\textwidth]{pictures/piping6.png}
		\caption{Schematisering ondergrond voor neuraal netwerk van Sellmeijer}
	\label{fig:piping6}
\end{figure}

\section{Sellmeijer revised (WBI)}\label{sec:SellmeijerRevised}

Sellmeijer revised (WBI) consists of three sub failure mechanisms: uplift, heave and backward erosion. 

For the determination of the exit point DAM determines the first uplift location, from the innertoe inwards, with the DAM-uplift calculation, described in \autoref{sec:UpliftCalculation}.

At this exit point DAM determines the three submechanisms via de WBI-piping kernel.

\subsection{Uplift (uplift safety)}\label{sec:Uplift}
This function of the kernel is decribed in paragraph 3.3 in \citep{PipingKernel_FunctionalDesign}.

\subsection{Heave}\label{sec:Heave}
This function of the kernel is decribed in paragraph 3.4 in \citep{PipingKernel_FunctionalDesign}.

\subsection{Internal erosion (backward erosion)}\label{sec:InternalErosion}
This function of the kernel is decribed in paragraph 3.5 in \citep{PipingKernel_FunctionalDesign}.

The submechanism with the highest safetyfactor is presented as the normative submechanism.


