Xml Schema Definities (xsd) voor het importeren van berekeningenconfiguraties
In Ringtoets is het binnen verschillende toetssporen mogelijk om berekeningen samen te stellen en uit te voeren voor het genereren van HR voor het beoordelen van bekledingen op het buitentalud of t.b.v. het direct uitvoeren van een detailtoets in Ringtoets. Voor al deze berekeningen is het mogelijk om de volledige configuratie van invoerparameters (gekozen HR-locatie, gekozen schematisatie, maar ook berekening specifieke parameters die de gebruiker in Ringtoets kan invoeren) voor gedefinieerde berekeningen te exporteren, maar later ook weer te importeren. Hiervoor gebruikt Ringtoets het xml formaat. 
Bij het importeren van een berekeningenconfiguratie wordt allereerst door Ringtoets gecontroleerd of een bestand aan de opgegeven schema definitie voldoet voor dat toetsspoor. Als dat het geval is wordt aanvullend nog een aantal controles uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om aan te geven dat een voorland moet worden gebruikt, als het gespecificeerde voorlandprofiel niet aanwezig is.
In deze map bevinden zich XML Schema Definities (xsd’s) die worden gebruikt bij het importeren van berekeningenconfiguraties in Ringtoets. Per toetsspoor wordt een hoofdbestand gebruikt dat intern verwijst naar meerdere gedeelde bestanden. Deze bestanden kunnen worden gebruikt indien de wens bestaat om buiten Ringtoets (geautomatiseerd) configuraties te definieren van rekenscenario’s om in Ringtoets op te nemen. Hier volgt een overzicht van de bestanden die Ringtoets gebruikt voor validatie van het geselecteerde xml bestand per toetsspoor:
•	Dijken en dammen – piping 
•	PipingConfiguratieSchema.xsd
•	Dijken en dammen – Grasbekleding erosie kruin en binnentalud 
•	GEKBConfiguratieSchema.xsd
•	Dijken en dammen – Stabiliteit steenzetting
Dijken en dammen – Golfklappen op asfaltbekleding
Dijken en dammen – Grasbekleding erosie buitentalud
•	BekledingenHrConfiguratieSchema.xsd
•	Kunstwerken – Hoogte kunstwerk
•	KunstwerkenHoogteSchema.xsd
•	Kunstwerken – Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk
•	KunstwerkenBetrouwbaarheidSluitenSchema.xsd
•	Kunstwerken – Sterkte en stabiliteit puntconstructies
•	KunstwerkenConstructiefFalenSchema.xsd
In de verschillende mappen met voorbeelden zijn ook xml bestanden opgenomen die een voorbeeld geven van de manier waarop berekeningen configuraties aan Ringtoets kunnen worden aangeboden. Houdt er bij het importeren van berekeningenconfiguraties rekening mee dat koppeling met HR-locaties en schematisaties (dijkprofielen of bijvoorbeeld ondergrondmodellen) op basis van naam gaat. Het is dus wel nodig om voor het importeren van de configuraties alle benodigde schematisaties en HR-locaties ingeladen te hebben / gekoppeld te hebben.