\documentclass{deltares_memo}

\begin{document}
\hfill\includegraphics[width=0.4\textwidth]{pictures/Deltares_logo_D-blauw_RGB.png}

%--------------------------------------------------------------------------------

{\LARGE\textbf{Release notes}}
\newline\newline

{\LARGE\textbf{DAM 26.1.1}} \hfill
\textbf{23-03-2026} % Created by Virginie Trompille

DAM 26.1.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. \\
De belangrijkste verandering is dat DAM nu is gekoppeld aan D-Stability in plaats van D-Geo~Stability. \\
Onderstaand zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
Daarnaast worden een aantal aandachtspunten benoemd waar de gebruiker op zou moeten letten. 

\begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Toegevoegde functionaliteiten}}}
\\ \hline \STRUT
MWDAM-1965 & Sigma-tau tabellen. \\ \STRUT
MWDAM-2537 & SHANSEP parameters, s, m, POP per grondsoort, su-tabel. \\ \STRUT
MWDAM-1982 & Wegschrijven resultaatbestand in .stix formaat (uitvoer). \\ \STRUT
MWDAM-2314 & Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer). \\ \STRUT
MWDAM-2624 & Voor \textit{Bepaling tangent lijnen (Uplift-Van)} in \textit{Berekening}-scherm is er een nieuwe keuze \textit{Automatisch} toegevoegd 
(naast bestaande keuzes \textit{Op laagscheidingen} en \textit{Naar opgave afstand}). \\ 
MWDAM-3059 & In het tabblad \textit{Locaties} en in het bestand \textit{locations.csv} is een nieuwe invoerparameter toegevoegd: \textit{Verdelingshoek verkeersbelasting}.
 \\ \STRUT
MWDAM-3021 & In het \textit{Berekening}-scherm is een nieuwe optie toegevoegd om een Uplift-Van berekening uit te voeren, ook wanneer er geen opdrijven optreedt. \\ \STRUT

\end{longtable*}

\textbf{\emph{Aangepaste functionaliteiten}}
\begin{itemize}
	\item De grondeigenschappen worden niet meer als .mdb (MSoilbase) ingelezen maar als .csv bestand.
	Hierdoor is een aquifers.csv toegevoegd om aan te geven welke laag een aquifer is;	
	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het waterspanningsverloop ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
	Daarnaast is de beschrijving in de handleiding aangepast;   
	\item Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd in de stabiliteit rekenkernel (die ook door D-Stability wordt gebruikt) in plaats van in D-Geo~Stability. 
	Voor het inspecteren van de resultaten is D-Stability benodigd.
	Deze software moet, indien niet aanwezig, door de gebruiker geïnstalleerd worden;
	\item Piping berekeningen worden uitgevoerd in de WTI-rekenkernel in plaats van in DAM zelf. 
	De modellen "Sellmeijer VNK" en "Sellmeijer 4-krachten" zijn niet meer beschikbaar;
	\item Importeren van een 2D geometrie is op basis van .stix formaat (D-Stability) in plaats van .sti formaat (D-Geo~Stability);
	\item De routine voor het automatisch bepalen van het zoekgrid voor stabiliteitsberekeningen is gewijzigd waardoor het rekengrid anders geplaatst wordt dan in DAM 19.1;
	\item Wanneer bij het berekenen van de stabiliteit met Bishop en Uplift-Van de optie voor \textit{Rekengrid} is gebruikt, 
	kan het zijn dat de berekende stabiliteitsfactor in DAM afwijkt van de opnieuw berekende stabiliteitsfactor in D-Stability;
	\item Diverse kleine bugs in de User Interface zijn opgelost.
\end{itemize}
 
\textbf{\emph{Beperkingen en aandachtspunten}} \\
We vragen aandacht voor de volgende beperkingen:
\begin{itemize}
	\item Het inlezen van damx bestanden gemaakt met DAM versies eerder dan 26.1 wordt niet ondersteund vanwege de grote aantallen veranderingen in DAM. 
	Wij adviseren om een nieuw DAM project in DAM 26.1 aan te maken met de (aangepaste) oorspronkelijke invoergegevens;
	\item Wanneer de surface line gecombineerd met een 2D-bodemprofiel dicht bij de oorspronkelijke surface line van het bodemprofiel ligt, 
	maar niet exact hetzelfde is, kan het resulterende 2D-bodemprofiel onjuist zijn;
	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialog geeft op dit moment geen resultaat;
	Voorlopig worden de resultaten van het glijvlak weergegeven in het \textit{Dwarsdoorsnede} tabblad.
	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens zijn handleiding was. 
	De huidige implementatie is volgens de handleiding van D-Geo~Stability, 
	waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability resultaat;
	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is niet meer beschikbaar;
	\item De parameter id \textit{DikeRing\_id} wordt niet langer gebruikt. 
	DAM ondersteunt slechts één dijkring. 
	Indien er meerdere dijkringen aanwezig zijn in de brondata (locations.csv of shapefile)
	worden deze allemaal geïmporteerd onder een unieke dijkring genoemd \textit{Kering}.
\end{itemize}

\textbf{\emph{Handleiding}} \\
De handleiding is beschikbaar in pdf format en kan geopend worden via het \textit{Help} menu van het programma.

\textbf{\emph{Gebruikte kernels}} \\
DAM 26.1.1 maakt gebruik van de volgende kernels en component:
\begin{itemize}
	\item Deltares.Macrostability 26.1.1
	\item Deltares.WTIPiping 25.2.1.43
	\item Deltares.StixFileWriter 26.1.1
\end{itemize}

\begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Bekende bugs}}}
\\ \hline \STRUT
MWDAM-2896 & When clicking on Open calculation without D-Stability installed, a clear popup message should be displayed. \\ \STRUT
MWDAM-2441 & Stix file input should be written even if the macrostability calculation did not succeed. \\ \STRUT
MWDAM-2922 & Legend can not be displayed in Map window. \\ \STRUT
MWDAM-2960 & Small problems in DAM UI (button does not work, missing translation, ...).\\ \STRUT
MAC-1612   & Get RunFailed for Stability when a slice is situated in a very thin top layer ($<$~1~mm) with the Sigma-Tau table as shear strength model.
\end{longtable*}

\begin{longtable*}{@{}p{25mm}p{25mm}p{\textwidth-50mm-24pt}}
\\ \multicolumn{3}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Veranderingen ten opzichte van Beta versie DAM 25.1.2. }}}
\\ \hline \STRUT
MWDAM-3134 & Limitation & The structure of the Damx file has been updated (removal of WaterBoard, naming improved, removal of obsolete layers).
As a result, Damx files created with Beta versions 25.1 can no longer be read.
In the tree view, the main node WaterBoard has been replaced by Kering. \\ \STRUT
MWDAM-3053 & Limitation & The \textit{Calamity} calculation type has been removed from DAM.\\ \STRUT
MWDAM-3059 & New & In Locations tab and in file locations.csv, a new input parameter has been added: \textit{Traffic load distribution angle}. \\ \STRUT
MWDAM-3021 & New & An option has been added in the \textit{Calculation} window to perform an Uplift-Van calculation even if no uplift occurs. \\ \STRUT
MWDAM-2393 & Bug & For the SHANSEP-model, the resulting stix-file did not contain the POP values. \\ \STRUT
MWDAM-3043 & Bug & Empty cells in the \textit{Materials} table resulted in a calculation error ``The calculation failed'' with error message ``Object reference not set to an instance of an object''. \\ \STRUT
MWDAM-3089 & Bug & Some tutorial piping projects failed to calculate. \\ \STRUT
MWDAM-3167 & Bug & Fixed a crash occuring after calculation. \\ \STRUT
MWDAM-3266, \newline MWDAM-3279 & Bug & Incorrect 2D geometry was created: some layers were missing. \\ \STRUT
MWDAM-3059, \newline MWDAM-2617 & Improvement & The \textit{Traffic load degree of consolidation} is no longer visible in the \textit{Locations} tab.
It must now be specified in soils.csv and is displayed in the \textit{Materials} tab. \\ \STRUT
MWDAM-3113 & Improvement & Renaming or deleting a soil material is no longer allowed, as it could lead to the error ``Object reference not set to instance of an object'' during calculating (when the soil was in use). \\ \STRUT
MWDAM-2590 & Improvement & The obsolete property DetrimentFactor has been removed from locations.csv. \\ \STRUT
MWDAM-2376 & Improvement & The case where the Penetration zone lies partly in the in-between aquifer is now handled consistently for both 1D and 2D profiles. \\ \STRUT
MWDAM-2933 & Improvement & Location without results (due to failing in prepare calculation) are now displayed as \textit{Run failed} in \textit{Design calculations} tab. \\ \STRUT
MWDAM-2987 & Improvement & For locations calculated with the Uplift-Van model where no Uplift occurs, \textit{Not calculated} is now displayed in \textit{Design calculations} tab.
\end{longtable*}


%--------------------------------------------------------------------------------
\end{document}