\chapter {Data uit GIS-bestanden}\label{sec:DatauitGis}

\dam kan de benodigde parameters uit GIS-bestanden geneneren.
Dit gebeurt middels de volgende stappen:
\begin{enumerate}
	\item Gebruiker heeft een GIS bestand met locaties (punten)
	\item Gebruiker heeft een bestand met hoogtegeometri\"en in RD-coördinaten. 
	\item Gebruiker geeft per parameter aan in welk bestand deze staat en welke attribuut naam deze heeft
 	\item \dam zoekt per locatie de bijbehorende parameters en gebruikt hiervoor:\newline
	-de locatie bij vlakkenshapes\newline
	-het snijpunt van de hoogtegeometrie en de lijnenshape
\end{enumerate}

Ad 1 De eisen aan dit GIS bestand met locaties (punten):
\textit{nader in te vullen}

Ad 2 De eisen aan dit bestand met hoogtegeometri\"en:
\textit{nader in te vullen}

Ad 3 Ontwerp van werkwijze aangeven parameters in GIS-bestanden
\textit{nader in te vullen}

Ad 4 Methode van \dam om parameters uit GIS-bestand te halen:

Indien de parameter is weergegeven in een vlakkenbestand, is de locatie bepalend voor de parameter bepaling, zie \autoref {fig:locatie_vlakshape}.

\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=1\textwidth]{figuren/locatie_vlakshape.png}
	\caption{Het vlak uit het shapebestand, waarin de locatie ligt, bepaalt de parameterwaarde}
	\label{fig:locatie_vlakshape}
\end{figure}

Indien de parameter is weergegeven in een lijnenbestand, is het snijpunt van de hoogtegeometrie en de lijn uit het GIS-bestand bepalend voor de parameter bepaling, zie \autoref{fig:locatie_vlakshape}, zie \autoref{fig:hoogtegeometrie_lijnshape}

\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=1\textwidth]{figuren/hoogtegeometrie_lijnshape.png}
	\caption{Het snijpunt van de hoogtegeometrie en de lijn uit het shapebestand, bepaalt de parameterwaarde}
	\label{fig:hoogtegeometrie_lijnshape}
\end{figure}

Indien de parameter niet bepaald kan worden, wordt een melding gegeven en wordt, indien beschikbaar, een defaultwaarde genomen.