\chapter{Use of WBI piping kernel} \label{sec:FODAMPipingKernel}

Functional designs
The functional design of the kernel is described in \citep{WBIFOPipingKernel}
The functional design of the WBI waternet creator is described in paragraph 11.3 if \citep{
%To be translated
De gedetailleerde toets conform WBI omvat de deelmechanismen: opbarsten (eng: uplift), heave en terugschrijdende
erosie (backward erosion). 
De gehele piping berekening bestaat uit:
\begin{enumerate}
	\item De berekening van de opbarstveiligheid komt neer op het bepalen van het verticale evenwicht
van de grondspanning en de waterspanning ter plaatse van de onderkant van de deklaag.
\item De berekening van heave (verticaal zandtransport door de opgebarsten laag) komt neer op een
controle op het maximaal optredende verhang over de verticaal gerichte grondwaterstroom
ter plaatse van de opgebarsten deklaag. Daarbij is de dikte van de deklaag de afstand
waarover heave optreedt.
\item De bepaling van de aanwezigheid van voldoende horizontale kwelweglengte.
\item De bepaling van de veiligheidsfactor door de benodigde kwelweglengte te delen op de aanwezige kwelweglengte.
\end{enumerate}

Ad 1. In DAM wordt de benodige opdrijfveiligheid gegeven als \textit{\textcolor[rgb]{0.65,0.16,0}UpliftCriterionPiping}.Alleen wanneer er niet aan benodigde veiligheidsfactor wordt voldoen, wordt de piping berekening voortgezet.
