\documentclass[signature,dutch]{deltares_memo}

\usepackage[titletoc]{appendix}
\usepackage{lscape}
\usepackage{longtable}

%-----------------------------------------------

\begin{document}
\pagestyle{empty}
%

\newcommand{\ProgramName}{Projectplan BM - Macrostabiliteit 2017}
\newcommand{\DSOILMODEL}{D-Soil~Model\xspace}
\newcommand{\RINGTOETS}{Ringtoets\xspace}
\newcommand{\Macrostab}{BM - Macrostabiliteit\xspace}
\newcommand{\WTISOS}{WTI-SOS2017\xspace}
\newcommand{\WBI}{WBI\xspace}
\newcommand{\Kernel}{Macrostabiliteit kernel\xspace}

\memoTo{PMO}
\memoDate{Mrt. 2017}
\memoFrom{Irene van der Zwan}
\memoVersion{11200580-HYE-0002}
\memoTelephone{ - }
\memoEmail{irene.vanderzwan@deltares.nl}
\memoSubject{\DSOILMODEL Projectplan 2017}
\memoCopy{Tom The}
\deltarestitle

\tableofcontents

%------------------------------------------------------------------------------
\section{Inleiding}

Dit document is geschreven naar aanleiding van een aanvraag vanuit PMO \WBI om een plan te maken om het werkproces van macrostabiliteit binnen \WBI werkbaarder te maken.
Met het huidige instrumentarium kan een beoordeling van de binnenwaartse macrostabiliteit worden uitgevoerd.
Het instrumentarium is echter onvoldoende praktisch toepasbaar.
Conform advies vanuit het RingToets projectteam heeft PMO besloten om de implementatie van macrostabiliteit in Ringtoets uit te stellen en eerst aanpassingen te doen aan \Macrostab, de \Kernel en \DSOILMODEL, die de toepasbaarheid van het instrumentarium vergroten. Het betreft hier aanpassingen die de belemmeringen wegnemen die op dit moment een beoordeling volgens het toetsproces verstoren. Deze worden beschreven in \autoref{sec:nieuwefunctionaliteit}.
Na de ontwikkelperiode zijn er openstaande issues overgebleven. Deze zijn besproken en geprioriteerd met de counterpart van RWS, Bianca Hardeman op 29 dec 2017.
Een overzicht van deze issues is opgenomen in \autoref{sec:openstaandeissues}.
Nieuwe issues dienen nog geprioriteerd te worden en komen niet op deze lijst voor.


\section{Nieuwe functionaliteit}
\label{sec:nieuwefunctionaliteit}

Om met de huidige methode de stabiliteit te kunnen beoordelen moeten de volgende aspecten eerst worden opgelost:

\begin{itemize}
	\item Parameterwaarde bepalen aan de hand van een verdeling
	\item Schuifsterktemodel toekennen aan lagen aan hand van freatische lijn
	\item Interpolatie van waterspanning per laag opgeven
	\item Gebruik grensspanningen
\end{itemize}

\subsection{Parameterwaarde bepaling}\label{sec:parameterwaardebepaling}
Bij de voorgestelde oplossingen, betreft dit alleen aanpassingen in \Macrostab. En heeft dus geen gevolgen voor \DSOILMODEL.

\subsection{Schuifsterktemodel}\label{sec:schuifsterktemodel}

Bij de schuifsterkte boven de grondwaterspiegel wordt onderscheid gemaakt tussen de dagelijkse gemiddelde grondwaterspiegel en de grondwaterspiegel bij extreem hoge buitenwaterstanden. De grondlagen boven de extreem hoge grondwaterspiegel worden als gedraineerde grondlagen meegenomen. De grondlagen boven de dagelijkse gemiddelde grondwaterspiegel en onder de extreem hoge grondwaterspiegel worden afhankelijk van de doorlatendheid als gedraineerde of ongedraineerde grondlagen in rekening gebracht. 
In \DSOILMODEL wordt aangegeven welk sterktemodel van toepassing is en dus of een grondlaag gedraineerd of ongedraineerd wordt meegenomen. De lagen waar de freatische lijn doorheen loopt, moeten echter worden gesplitst. Dit is pas mogelijk wanneer de ligging van de freatische lijn  bekend is. 

Opmerking: Er is contact geweest met Bianca Hardeman (WVL) en Erik Vastenburg (HHNK) en die konden beiden niet duiden hoe de extreem hoge grondwaterspiegel precies meegenomen zou moeten worden. In overleg met Bianca is besloten om hier alleen rekening te houden met de grondwaterspiegel t.g.v. de dagelijks gemiddelde buitenwaterstand. Onder die spiegel wordt ongedraineerd gerekend, daarboven gedraineerd. Er wordt dus geen rekening gehouden met de extreem hoge grondwaterspiegel.

Oplossing:\newline
In \DSOILMODEL kan voor de materiaalparameter schuifsterkte model nu gekozen worden voor CPhi (gedraineerd) of Su berekend (ongedraineerd). Voeg hier de keuze Cphi/Su berekend toe. Dan wordt later in de kernel, afhankelijk van de grondwaterspiegel \'e\'en van de twee schuifsterktemodellen gebruikt. Boven de grondwaterspiegel: gedraineerd, onder de grondwaterspiegel: ongedraineerd.

In de kernel Macrostabiliteit wordt met de Waternet Creator bepaald wat de grondwaterspiegel is t.g.v. de buitenwaterstand. Lamellen binnen een grondlaag boven de grondwaterspiegel krijgen, indien schuifsterktemodel Cphi/Su berekend is ingesteld voor het materiaal van de laag, een schuifsterktemodel CPhi toegekend. Lamellen binnen een grondlaag onder de grondwaterspiegel krijgen, indien schuifsterktemodel Cphi/Su berekend is ingesteld, een schuifsterktemodel Su berekend toegekend. Als niet het schuifsterktemodel Cphi/Su berekend is ingesteld voor een laag, dan wordt  het gekozen schuifsterktemodel aangehouden. Dat is wat nu dus standaard gebeurd. Eerdere antwoorden zullen daarmee dus ook niet veranderen. Door de ingreep wordt het werkproces veel beter gefaciliteerd en is minder foutgevoelig.


%NB: In de schematiseringshandleiding:
%\textit{\begin{itemize}
	%\item Voor licht overgeconsolideerde klei, organische klei en veen(OCR\<3) wordt de ongedraineerde schuifsterkte toegepast, omdat deze materialen slecht doorlatend zijn. Dit geldt ook voor dijksmateriaal (beneden het freatisch vlak), wanneer dit hoofdzakelijk kleiig is.  
	%\item Voor grondsoorten die hoofdzakelijk kleiig zijn (klei met zandlaagjes en zandige klei) wordt ook de ongedraineerde schuifsterkte toegepast, omdat voorzichtigheid nodig is bij de aanname dat bezwijken niet optreedt onder ongedraineerde condities.  
	%\item Voor grondsoorten die hoofdzakelijk zandig zijn (schoon zand en zand met dunne kleilaagjes) wordt de gedraineerde schuifsterkte   toegepast. Dit geldt ook voor dijksmateriaal, wanneer dit hoofdzakelijk zandig is. 
	%\item Voor sterk overgeconsolideerde grond (OCR \> 3 \'a 4) en sterk dilaterende grond wordt de gedraineerde schuifsterkte toegepast, omdat de gedraineerde schuifsterkte bij hoge OCR waarden ongunstiger is dan de ongedraineerde schuifsterkte (omdat er rekening mee moet worden gehouden dat de grond zal bezwijken bij de laagste mobiliseerbare schuifsterkte). Wanneer een sterk overgeconsolideerde en slecht doorlatende grondlaag (pleistoceen) voor komt onder licht overgeconsolideerde en slecht doorlatende grondlagen (holoceen) dan wordt voor de sterk overgeconsolideerde grondlaag ook de onge draineerde schuifsterkte toegepast, omdat een afschuiving zich snel zal voltrekken.  
%\end{itemize}}

\subsection{Interpolatie waterspanning per laag opgeven}\label{sec:interpolatiewaterspanning}
De waternet creator kent stijghoogtelijnen en waternetlijnen.
De waternetlijnen geven de hydrologische zones aan (in \autoref{fig-Waternetlijnen} freatische zone, indringingszone en onderste aquifer). 
Over de hydrologische zones wordt de waterspanning hydrostatisch ge\"interpoleerd en tussen de hydrologische zones wordt lineair geinterpoleerd. 
De ligging van de zones bepaalt dus het interpolatietype.
In de huidige versie wordt de freatische zone toegekend aan lagen waar de freatische (stijghoogte)lijn doorheen gaat.
Dit kan resulteren in het 'missen' van lagen in de freatische zone.
\begin{figure}[H]
  \begin{center}
    \includegraphics[width=15cm]{pictures/Waternetlijnen_PL2_PL3.png}
  \end{center}
  \caption{\small Waternetlijnen}
  \label{fig-Waternetlijnen}
\end{figure}

Oplossing:\newline
In \DSOILMODEL kan per laag de door de waternet creator bepaalde wijze van interpoleren (hydrostatisch of lineair) 'overruled' worden door de gebruiker.

\subsection{Grensspanning}
\label{sec:Grensspanning}

Met betrekking tot het gebruik van grensspanningen is tijdens de Generale Repetitie het volgende geconcludeerd:
\begin{itemize}
	\item Grensspanningen zijn gekoppeld aan het hoogteprofiel. 
In de huidige werkwijze waarbij de ondergrond en een hoogteprofiel gecombineerd worden in \Macrostab is dit foutgevoelig omdat deze koppeling niet gecontroleerd wordt.
  \item Het berekenen van grensspanningen levert veel vragen bij gebruikers.
\end{itemize}

Oplossing:\newline
In \Macrostab wordt een controle toegevoegd of het gekozen hoogteprofiel wel past bij het gekozen ondergrondprofiel.
Als dat niet het geval is, zal de gebruiker een waarschuwing krijgen. 
Dit voorkomt in ieder geval dat er fouten optreden door het toepassen van incorrecte grensspanningen bij het combineren van niet passende hoogteprofiel en ondergrondprofiel.
In \DSOILMODEL zullen geen aanpassingen nodig zijn.\newline
Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande om het berekenen van de grensspanningen te automatiseren op basis van de POP. 
Dit zou voor het proces een duidelijke verbetering zijn.
Het uitwerken hoe dat precies moet zal goed uitgedacht moeten worden. 
Dat zal meer tijd vergen en het is daarom nog niet opgenomen in dit projectplan.

\section{Openstaande issues}\label{sec:openstaandeissues}

Na de ontwikkelperiode zijn er openstaande issues overgebleven. Deze issues komen voort uit reacties van RWS (Nederlandstalig) en uit de ontwikkeling (Engelstalig).
Deze lijst is besproken en de issues zijn geprioriteerd met Bianca Hardeman (WVL) op 29 december 2016.\\
In onderstaande lijst zijn de issues opgenomen die zijn gefaseerd voor een aankomende release (2) en voor later in 2017 (3). De prioriteit is aangegeven met een getal tussen 0 en 100, waarbij 10 voor hoge prioriteit en 90 voor lage prioriteit staat.\\
Nieuwe issues dienen nog geprioriteerd te worden en komen niet op deze lijst voor.

Het verwerken van de issues zal op de volgende manier aangepakt worden: 
\begin{itemize}
	\item er wordt een budget vastgesteld voor het verwerken van de issues;
	\item de issues worden in volgorde van de prioriteit verwerkt (bij gelijke prioriteit wordt gewoon de volgorde in de tabel aangehouden);
	\item het werk wordt beeindigd als alle issues verwerkt zijn, of als het budget op is.
\end{itemize}

\begin{landscape}
\begin{longtable}{|l|p{6cm}|p{3cm}|l|r|r|r|p{2cm}|}
\caption{Openstaande issues}\\
\hline
\textbf{ID} & \textbf{Omschrijving} & \textbf{Onderdeel} & \textbf{Categorie} & \textbf{Fasering} & \textbf{Prioriteit} & \textbf{Inspanning} & \textbf{JIRA-issues}\\
\hline
\endfirsthead
\multicolumn{8}{c}%
{\tablename\ \thetable\ -- \textit{Vervolg voorgaande pagina}} \\
\hline
\textbf{ID} & \textbf{Omschrijving} & \textbf{Onderdeel} & \textbf{Categorie} & \textbf{Fasering} & \textbf{Prioriteit} & \textbf{Inspanning} & \textbf{JIRA-issues}\\
\hline
\endhead
\hline \multicolumn{8}{r}{\textit{Vervolg op volgende pagina}} \\
\endfoot
\hline
	DS-87 & Optie om de POP / grensspanning als aparte dataset in te voeren. & Functionaliteit - lagen & Wens & 2 & 10 & 80 & aanmaken \\ \hline
	DS-20 & Exporteren shape naar RD-co\"ordinatenstelsel. & Uitvoer & Fout & 2 & 10 & 60 & DSB-770 \\ \hline
	DS-31 & Bij openen van de applicatie is Kaart venster niet zichtbaar (bevinding6). & Functionaliteit & Fout & 2 & 10 & 16 & DSB-788 \\ \hline
	DS-89 & Make multiple selection of segments possible & Functionaliteit & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-773 \\ \hline
	DS-93 & Updated the list of NFRs in Test Report & Documentatie - Testreport & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-838 \\ \hline
	DS-97 & GEF-Boring with LEP boring method are not imported. & Boring/sondering & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-782 \\ \hline
	DS-98 & Make cpt and boring in 1D cross section view replaceable (x, not Z). & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-780 \\ \hline
	DS-113 & After import of a GEF-Boring, the data Niveau grondwater is not correct. & boring/sondering & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-629 \\ \hline
	DS-114 & Missing translations for a number of labels. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-611 \\ \hline
	DS-128 & Display of "long" soil names truncates the names. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-584 \\ \hline
	DS-129 & When adding plural cpt/boring to 1D profile only last one is visible. & Boring/sondering & Fout & 2 & 10 & 8 & DSB-428 \\ \hline
	DS-33 & Spelling (bevinding8). & Opmaak - vertaling & Wens & 2 & 10 & 4 & DSB-821 \\ \hline
	DS-94 & Cross section profile not visible after filter change. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 4 & DSB-828 \\ \hline
	DS-100 & Make 'Zoom out' by scrolling in length profile go further, at least to zoom to extents. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 4 & DSB-774 \\ \hline
	DS-103 & CPT import from GEF file, Conus type and other metadata not imported correctly. & Boring/sondering & Fout & 2 & 10 & 4 & DSB-758 \\ \hline
	DS-104 & Not all data column from GEF boring is imported. & Boring/sondering & Fout & 2 & 10 & 4 & DSB-749 \\ \hline
	DS-91 & After importing an invalid Boring, subsequent imports of Boringen become unreliable. & Functionaliteit & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-800 \\ \hline
	DS-92 & Surfacelines must be imported together with characteristic points in 1 session, otherwise it will fail & Functionaliteit & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-798 \\ \hline
	DS-99 & Make tooltip for boring in length profile segment visible. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-777 \\ \hline
	DS-101 & Export of map layers does not show all layers. & Functionaliteit & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-769 \\ \hline
	DS-105 & Translate hints. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-744 \\ \hline
	DS-106 & Translate aquifer: 1D-Profile - Property window. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-735 \\ \hline
	DS-116 & Translate 'source' in tooltip. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-442 \\ \hline
	DS-117 & Lines of 2D profile are mixed with an added 1D profile. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-719 \\ \hline
	DS-124 & Translate the Filter option within a column; the filter is not translated. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-657 \\ \hline
	DS-125 & Tab order is incorrect in Geometrie grenzen. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-606 \\ \hline
	DS-130 & Color of properties boring is orange, as if it is edited. & Boring/sondering & Fout & 2 & 10 & 2 & DSB-351 \\ \hline
	DS-183 & Testen van koppeling met nieuwe D-Geostability. & Functionaliteit & Taak & 2 & 10 & 2 & DSB-844 \\ \hline
	DS-122 & Number of decimals of the different parameters is inconsistent (material table). & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 1 & DSB-652 \\ \hline
	DS-126 & Translate Materialen >> Kleur: tab names are not translated. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 1 & DSB-591 \\ \hline
	DS-127 & Translate the text for splitting a segment. & Opmaak - vertaling & Fout & 2 & 10 & 1 & DSB-588 \\ \hline
	DS-121 & Missing tooltips. & Opmaak & Fout & 2 & 10 & 0 & DSB-694 \\ \hline
	DS-75 & In FileMask box ook de extensie *.krp opnemen. & Functionaliteit -hoogtegeometrie/ondergrond & Wens & 2 & 30 & 16 & DSB-822 \\ \hline
	DS-138 & User wish: Make aquifer y/n importable. & Invoer & Wens & 2 & 30 & 8 & DSB-791 \\ \hline
	DS-70 & Importeerbaar maken van materiaaleigenschappen. & Functionaliteit & Wens & 2 & 40 & 40 & DSB-790 \\ \hline
	DS-21 & Mogelijk maken aanpassen grootte vensters (eigenschappen). & Opmaak - DSL & Wens & 2 & 50 & 80 & DSB-768 \\ \hline
	DS-8 & Genereren van een melding als een grondsoort reeds bestaat in de database. & Invoer & Wens & 2 & 50 & 16 & DSB-818 \\ \hline
	DS-109 & Show legend of cpt cross section & Boring/sondering. & Wens & 2 & 50 & 16 & DSB-683 \\ \hline
	DS-112 & Make own horizontal scale in Sondering for the qc and Wrijvingsgetal. & Boring/sondering & Wens & 2 & 50 & 16 & DSB-647 \\ \hline
	DS-119 & Make deselecting possible via clicking in the background & Functionaliteit & Wens & 2 & 50 & 16 & DSB-700 \\ \hline
	DS-172 & Make hectometres of dijksection visible in length profile segment. & Functionaliteit & Wens & 2 & 50 & 8 & DSB-385 \\ \hline
	DS-39 & Bij tabellen exporteren naar .csv wordt decimaalteken komma omgezet naar een punt (bevinding14). & Uitvoer & Is een ontwerpkeuze & 2 & 50 & 4 & DSB-845 \\ \hline
	DS-48 & Optie knop reageert niet wanneer eigenschappenvenster gesloten is (bevinding23). & Functionaliteit - DSL & Fout? & 2 & 50 & 4 & DSB-765 \\ \hline
	DS-107 & Direction (begin and end) of line element from shape not visible in map. & Opmaak & Wens & 2 & 50 & 4 & DSB-722 \\ \hline
	DS-35 & "Filmstrip" verdwijnt wanneer op kaartvenster wordt geklikt (bevinding10). & Documentatie - Gebruikershandleiding & Werkt volgens verwachting. & 2 & 50 & 2 & DSB-841 \\ \hline
	DS-120 & Doubling clicking on a *.soil file does not open it directly in D-Soil Model. & functionaliteit & Wens & 2 & 50 & 2 & DSB-696 \\ \hline
	DS-66 & Aquiferlagen visueel presenteren. & Opmaak - lagen & Wens & 3 & 70 & 20 & DSB-261 \\ \hline
	DS-77 & Automatische koppeling van sonderingen en boringen aan een segment. & Boring/sondering & Wens & 3 & 80 & 32 & aanmaken \\ \hline
	DS-88 & ​Het verwijderen van profielen lukt vaak niet. & Documentatie - Gebruikershandleiding & Wens & 3 & 80 & 4 & DSB-773 \\ \hline
	DS-19 & Verbeteren weergave boringen; Details in rapport Witteveen/Bos. & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 80 & aanmaken \\ \hline
	DS-53 & Mogelijke uitbreiding tutorial.  & Documentatie - Gebruikershandleiding & Wens & 3 & 90 & 80 & aanmaken \\ \hline
	DS-72 & Weergave ondergrondscenario's verbeteren. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 40 & aanmaken \\ \hline
	DS-139 & User wish: Make material parameters importable. & Invoer & dubbel & 3 & 90 & 40 & DSB-790 \\ \hline
	DS-22 & Toevoegen extra tabblad voor weergave grondonderzoek. & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 32 & DSB-839 \\ \hline
	DS-23 & Boringen en sonderingen aan weerszijden van 1D-profiel (naast elkaar) weergeven. & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 32 & DSB-779 \\ \hline
	DS-78 & Drop down menu voor koppelen boringen en sonderingen aan segment verbeteren. & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 32 & aanmaken \\ \hline
	DS-163 & Support the allocation of a soil material to a soil layer in one or more soil profiles. & Functionaliteit & Wens & 3 & 90 & 24 & DSB-187 \\ \hline
	DS-5 & Logging van tijdstip voorzien. & Logging - DSL & Wens & 3 & 90 & 16 & DSB-771 \\ \hline
	DS-156 & Make all toolbars of tables equal. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 16 & DSB-670 \\ \hline
	DS-161 & Make length of to split segment clear. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 16 & DSB-429 \\ \hline
	DS-181 & Automatically project boreholes and CPT onto a cross section. & Functionaliteit & Wens & 3 & 90 & 16 & DSB-165 \\ \hline
	DS-11 & Genereren melding als 1D-en 2D-profielen dezelfde naam hebben. & Validatie & Wens & 3 & 90 & 8 & aanmaken \\ \hline
	DS-15 & Verbeteren snap-optie en beter beschrijven in de handleiding. & Documentatie - Gebruikershandleiding & Werkt volgens verwachting. & 3 & 90 & 8 & aanmaken \\ \hline
	DS-135 & Make editing geometry points in list 'Punten' possible. & Geometrie editor & Wens & 3 & 90 & 8 & DSB-829 \\ \hline
	DS-143 & Improve length profile view of segment; show labels of layers. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 8 & DSB-778 \\ \hline
	DS-145 & Show which 1D/2D profile is involved in validation messages. & Validatie & Wens & 3 & 90 & 8 & DSB-772 \\ \hline
	DS-159 & The format of the hint of the icons/buttons is not always consistent.. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 8 & DSB-563 \\ \hline
	DS-160 & Add 'Mechanisme locatie' to Tables-2D profiles & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 8 & DSB-507 \\ \hline
	DS-137 & Explain Editor options in manual & Documentatie - Gebruikershandleiding & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-795 \\ \hline
	DS-141 & Import CPT: the column "Projectnaam" is always empty & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-784 \\ \hline
	DS-142 & Sonderingen en Boringen tables: order and name of columns not consistent & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-783 \\ \hline
	DS-144 & Place labels of cpt/boring in length profile of segment. & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-776 \\ \hline
	DS-146 & Show wrijvingsgetal in stead of wrijving & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-763 \\ \hline
	DS-147 & Import Boring from GEF, some (meta) data is missing & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-752 \\ \hline
	DS-148 & In Segment - Dwarsdoorsnede window, selection of layer or other object should not be possible & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-748 \\ \hline
	DS-149 & When splitting a segment, the original segment remains visible & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-740 \\ \hline
	DS-152 & Use one type of file selection dialogue & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-733 \\ \hline
	DS-155 & Show cpt values via mouse tip tool (see D-Foundation) & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-682 \\ \hline
	DS-164 & Open file-related software for .GEF and .STI & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 4 & DSB-171 \\ \hline
	DS-13 & Opnemen melding in log dat materialen niet zijn gedefinieerd. & Validatie & Wens & 3 & 90 & 2 & aanmaken \\ \hline
	DS-28 & Uitleggen hoe/waar de shapefile in te stellen is.  & Documentatie - Installatiehandleiding & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-840 \\ \hline
	DS-134 & In Boringen tab,  "Voorontgraving" has no unit. & Boring/sondering & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-834 \\ \hline
	DS-136 & Remove 'Uitlijnen op hoek' and change 'raster' to 'hulplijnen'. & Geometrie editor & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-825 \\ \hline
	DS-150 & Zoom automatically after changing the height of a 1D profile & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-739 \\ \hline
	DS-157 & The layout of the property window Laag tab (1D profile) can be improved. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-654 \\ \hline
	DS-158 & After importing data, the corresponding Tabellen-tab or Main-tab should be automatically active. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-596 \\ \hline
	DS-162 & Make total probabilities of profiles of a segment visible (in properties window). & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 2 & DSB-388 \\ \hline
	DS-131 & Unit for D70 is not clear or inconsistent with Ringtoets. & Functionaliteit & Taak & 3 & 90 & 1 & DSB-556 \\ \hline
	DS-133 & Translation of the hint of "Z [m NAP]. & Opmaak - vertaling & Wens & 3 & 90 & 1 & DSB-835 \\ \hline
	DS-132 & Validate only soil parameters needed for used shear strength model. & Functionaliteit & Wens & 3 & 90 & 0 & DSB-836 \\ \hline
	DS-151 & Show labels for the CPTs and borings & Boring/sondering. & Wens & 3 & 90 & 0 & DSB-736 \\ \hline
	DS-154 & In validation table "Afwijking" leads to default properties editor. & Opmaak & Wens & 3 & 90 & 0 & DSB-690 \\ \hline

	
\end{longtable}
\end{landscape}

\pagestyle{empty}
\mbox{}

%------------------------------------------------------------------------------
%------------------------------------------------------------------------------

\section{Werkzaamheden en begroting}
\label{sec:WerkzaamhedenEnBegroting}
De hierboven genoemde werkzaamheden worden in \autoref{table-WerkzaamhedenEnBegroting} samengevat en bij elke activiteit is een globale schatting afgegeven van de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. \newline
Zoals al eerder vermeld is het bedrag voor het verwerken van de issues een inspanningsverplichting. 
\newline De genoemde bedragen zijn netto bedragen, dus zonder 7\% KPP toeslag en exclusief 21\% BTW.\newline 

\renewcommand{\arraystretch}{1.3}
\begin{table}[H]
%\caption{xxx}
%\label{xxx}
\begin{tabular}{|p{90mm}|r|} \hline
\textbf{Activiteit} & \textbf{Bedrag in Euro} \\ \hline
Coderen nieuwe functionaliteit &    6.500 \\ \hline
Issues verwerken \DSOILMODEL &    40.000 \\ \hline
Documentatie &  6.500\\ \hline
Testen en opleveren &  8.500\\ \hline
Overleg en advies experts &  4.000\\ \hline
\textbf{Totaal} &  \textbf{65.500}\\ \hline
\end{tabular}
\caption{\small Werkzaamheden en begroting.}
\label{table-WerkzaamhedenEnBegroting}
\end{table}

%------------------------------------------------------------------------------
\end{document}
