Index: DamClients/DamUI/branches/DamUI 26.1/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex
===================================================================
diff -u -r7095 -r7101
--- DamClients/DamUI/branches/DamUI 26.1/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex	(.../DAM UI - Release Notes.tex)	(revision 7095)
+++ DamClients/DamUI/branches/DamUI 26.1/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex	(.../DAM UI - Release Notes.tex)	(revision 7101)
@@ -12,7 +12,8 @@
 \textbf{23-03-2026} % Created by Virginie Trompille
 
 DAM 26.1.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
-Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. 
+Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. \\
+De belangrijkste verandering is dat DAM nu is gekoppeld aan D-Stability in plaats van D-Geo~Stability. \\
 Onderstaand zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
 Daarnaast worden een aantal aandachtspunten benoemd waar de gebruiker op zou moeten letten. 
 
@@ -35,7 +36,7 @@
 \begin{itemize}
 	\item De grondeigenschappen worden niet meer als .mdb (MSoilbase) ingelezen maar als .csv bestand.
 	Hierdoor is een aquifers.csv toegevoegd om aan te geven welke laag een aquifer is;	
-	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het verloop van de waterspanningen en ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
+	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het waterspanningsverloop ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
 	Daarnaast is de beschrijving in de handleiding aangepast;   
 	\item Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd in de stabiliteit rekenkernel (die ook door D-Stability wordt gebruikt) in plaats van in D-Geo~Stability. 
 	Voor het inspecteren van de resultaten is D-Stability benodigd.
@@ -57,12 +58,16 @@
 	\item Wanneer de surface line gecombineerd met een 2D-bodemprofiel dicht bij de oorspronkelijke surface line van het bodemprofiel ligt, 
 	maar niet exact hetzelfde is, kan het resulterende 2D-bodemprofiel onjuist zijn;
 	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialog geeft op dit moment geen resultaat;
+	Voorlopig worden de resultaten van het glijvlak weergegeven in het \textit{Dwarsdoorsnede} tabblad.
 	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
-	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens de handleiding was. 
-	De huidige implementatie is volgens de handleiding, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
-	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file;
-	\item In deze versie wordt alleen rekenen met één core ondersteund;
-	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is niet meer beschikbaar. 
+	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens zijn handleiding was. 
+	De huidige implementatie is volgens de handleiding van D-Geo~Stability, 
+	waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability resultaat;
+	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is niet meer beschikbaar;
+	\item De parameter id \textit{DikeRing\_id} wordt niet langer gebruikt. 
+	DAM ondersteunt slechts één dijkring. 
+	Indien er meerdere dijkringen aanwezig zijn in de brondata (locations.csv of shapefile)
+	worden deze allemaal geïmporteerd onder een unieke dijkring genoemd \textit{Kering}.
 \end{itemize}
 
 \textbf{\emph{Handleiding}} \\
