Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex
===================================================================
diff -u -r6632 -r7083
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex	(.../DAM UI - Release Notes.tex)	(revision 6632)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex	(.../DAM UI - Release Notes.tex)	(revision 7083)
@@ -8,74 +8,107 @@
 {\LARGE\textbf{Release notes}}
 \newline\newline
 
-{\LARGE\textbf{DAM 25.1.2}} \hfill
-\textbf{29-09-2025} % Created by John Bokma
+{\LARGE\textbf{DAM 26.1.1}} \hfill
+\textbf{23-03-2026} % Created by Virginie Trompille
 
-DAM 25.1.2 bevat als grootste wijziging het geschikt maken voor gebruik van .Net8 in plaats van .Net6.
-Om dit te kunnen doen moesten ook de kernels en component StixFileWriter hiervoor worden aangepast.
-Een tweede belangrijke verbetering is dat DAM nu getest is voor MultiCore gebruik tot een maximum van 8 cores.
-Bij gebruik van meer dan 8 cores dienen de resultaten zorgvuldig te worden gecontroleerd.
+DAM 26.1.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
+Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. 
+Onderstaand zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
+Daarnaast worden een aantal aandachtspunten benoemd waar de gebruiker op zou moeten letten. 
 
-Daarnaast zijn er, voor het combineren van 2D-stix files met maaiveldlijnen, 
-enkele verbeteringen doorgevoerd in het terugzoeken/toekennen van de juiste materialen. 
-
 \begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
-\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Verbeterde functionaliteiten}}}
+\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Toegevoegde functionaliteiten}}}
 \\ \hline \STRUT
-MWDAM-3013 & Update Dam, DAM Engine, its kernels and utility to .Net8. \\ \STRUT
-MWDAM-3038 & Create StixFileWriter release. \\ \STRUT
-MWDAM-3040 & Create WTIPiping release 25.2.1. \\ \STRUT
-MWDAM-2494 & Improve DAM multicore tests. \\ \STRUT
-MWDAM-3012 & Unexpected behavior shifting 2D soil profiles and combining with surfaces. \\ \STRUT
+MWDAM-1965 & Sigma-tau tabellen. \\ \STRUT
+MWDAM-2537 & SHANSEP parameters, s, m, POP per grondsoort, su-tabel. \\ \STRUT
+MWDAM-1982 & Wegschrijven resultaatbestand in .stix formaat (uitvoer). \\ \STRUT
+MWDAM-2314 & Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer). \\ \STRUT
+MWDAM-2624 & Voor \textit{Bepaling tangent lijnen (Uplift-Van)} in \textit{Berekening}-scherm is er een nieuwe keuze \textit{Automatisch} toegevoegd 
+(naast bestaande keuzes \textit{Op laagscheidingen} en \textit{Naar opgave afstand}). \\ 
+MWDAM-3059 & In het tabblad \textit{Locaties} en in het bestand \textit{locations.csv} is een nieuwe invoerparameter toegevoegd: \textit{Verdelingshoek verkeersbelasting}.
+ \\ \STRUT
+MWDAM-3021 & In het \textit{Berekening}-scherm is een nieuwe optie toegevoegd om een Uplift-Van berekening uit te voeren, ook wanneer er geen opdrijven optreedt. \\ \STRUT
+
 \end{longtable*}
 
+\textbf{\emph{Aangepaste functionaliteiten}}
+\begin{itemize}
+	\item De grondeigenschappen worden niet meer als .mdb (MSoilbase) ingelezen maar als .csv bestand.
+	Hierdoor is een aquifers.csv toegevoegd om aan te geven welke laag een aquifer is;	
+	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het verloop van de waterspanningen en ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
+	Daarnaast is de beschrijving in de handleiding aangepast;   
+	\item Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd in de stabiliteit rekenkernel (die ook door D-Stability wordt gebruikt) in plaats van in D-Geo~Stability. 
+	Voor het inspecteren van de resultaten is D-Stability benodigd.
+	Deze software moet, indien niet aanwezig, door de gebruiker geïnstalleerd worden;
+	\item Piping berekeningen worden uitgevoerd in de WTI-rekenkernel in plaats van in DAM zelf. 
+	De modellen "Sellmeijer VNK" en "Sellmeijer 4-krachten" zijn niet meer beschikbaar;
+	\item Importeren van een 2D geometrie is op basis van .stix formaat (D-Stability) in plaats van .sti formaat (D-Geo~Stability);
+	\item De routine voor het automatisch bepalen van het zoekgrid voor stabiliteitsberekeningen is gewijzigd waardoor het rekengrid anders geplaatst wordt dan in DAM 19.1;
+	\item Wanneer bij het berekenen van de stabiliteit met Bishop en Uplift-Van de optie voor \textit{Rekengrid} is gebruikt, 
+	kan het zijn dat de berekende stabiliteitsfactor in DAM afwijkt van de opnieuw berekende stabiliteitsfactor in D-Stability;
+	\item Diverse kleine bugs in de User Interface zijn opgelost.
+\end{itemize}
+ 
 \textbf{\emph{Beperkingen en aandachtspunten}} \\
 We vragen aandacht voor de volgende beperkingen:
 \begin{itemize}
-	\item Indien gebruik gemaakt wordt van 2D ondergronden (stix-files) 
-	en meerdere maaiveldlijnen per locatie met verschillende nulpunts-verschuivingen (shifts), 
-	moet per locatie per maaiveldlijn een stixfile worden gebruikt. 
-	De stixfile mag hierbij een (inhoudelijke) kopie zijn van de 1e stixfile op een locatie.
-	De naam van de stixfile moet hierbij wel uniek zijn.
-	\item Het inlezen van oude damx files (voor versie 25) wordt niet ondersteund. 
-	U dient hiervoor op basis van de oorspronkelijke invoerdata een nieuw project aan te maken.
-	\item Voor het SHANSEP-model bevat het resultaatbestand (.stix-bestand) geen POP-waarden;
+	\item Het inlezen van damx bestanden gemaakt met DAM versies eerder dan 26.1 wordt niet ondersteund vanwege de grote aantallen veranderingen in DAM. 
+	Wij adviseren om een nieuw DAM project in DAM 26.1 aan te maken met de (aangepaste) oorspronkelijke invoergegevens;
+	\item Wanneer de surface line gecombineerd met een 2D-bodemprofiel dicht bij de oorspronkelijke surface line van het bodemprofiel ligt, 
+	maar niet exact hetzelfde is, kan het resulterende 2D-bodemprofiel onjuist zijn;
 	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialog geeft op dit moment geen resultaat;
 	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
 	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens de handleiding was. 
-	De huidige implementatie is volgens de handleiding, 
-	waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
-	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, 
-	alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file;
-	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is beschikbaar. 
-	De resultaten worden echter alleen in grafiekvorm weergegeven.
+	De huidige implementatie is volgens de handleiding, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
+	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file;
+	\item In deze versie wordt alleen rekenen met één core ondersteund;
+	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is niet meer beschikbaar. 
 \end{itemize}
 
 \textbf{\emph{Handleiding}} \\
 De handleiding is beschikbaar in pdf format en kan geopend worden via het \textit{Help} menu van het programma.
 
 \textbf{\emph{Gebruikte kernels}} \\
-DAM maakt gebruik van de volgende kernels en component:
+DAM 26.1.1 maakt gebruik van de volgende kernels en component:
 \begin{itemize}
-	\item Deltares.Macrostability 25.2.1
+	\item Deltares.Macrostability 26.1.1
 	\item Deltares.WTIPiping 25.2.1.43
-	\item Deltares.StixFileWriter 25.2.3 
+	\item Deltares.StixFileWriter 26.1.1
 \end{itemize}
 
 \begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
 \\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Bekende bugs}}}
 \\ \hline \STRUT
-MWDAM-2393 & SHANSEP model is not correctly converted to STIX file \\ \STRUT
-MWDAM-2966 & Negative offset values in shapefile are converted to positive values after import \\ \STRUT
-MWDAM-2376 & Case where Penetration zone is situated partly in-between aquifer is handled differently for 1D and 2D profiles \\ \STRUT
-MWDAM-2896 & When clicking on Open calculation without DStability installed, a clear popup message should be displayed \\ \STRUT
-MWDAM-2933 & Location without results (due to failing prepare calculation) should be shown as RunFailed in Design calculations tab \\ \STRUT
-MWDAM-2987 & If a location is calculated with UpliftVan and no Uplift occurs, Not calculated should be displayed in Design results \\ \STRUT
-MWDAM-2441 & Stix file input should be written even if the macrostability calculation did not succeed \\ \STRUT
-MWDAM-2922 & Legend can not be displayed in Map window \\ \STRUT
-MWDAM-2960 & Small problems in DAM UI (button does not work, missing translation, ...) \\ \STRUT
+MWDAM-2896 & When clicking on Open calculation without D-Stability installed, a clear popup message should be displayed. \\ \STRUT
+MWDAM-2441 & Stix file input should be written even if the macrostability calculation did not succeed. \\ \STRUT
+MWDAM-2922 & Legend can not be displayed in Map window. \\ \STRUT
+MWDAM-2960 & Small problems in DAM UI (button does not work, missing translation, ...).\\ \STRUT
+MAC-1612   & Get RunFailed for Stability when a slice is situated in a very thin top layer ($<$~1~mm) with the Sigma-Tau table as shear strength model.
 \end{longtable*}
 
+\begin{longtable*}{@{}p{25mm}p{25mm}p{\textwidth-50mm-24pt}}
+\\ \multicolumn{3}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Veranderingen ten opzichte van Beta versie DAM 25.1.2. }}}
+\\ \hline \STRUT
+MWDAM-3134 & Limitation & The structure of the Damx file has been updated (removal of WaterBoard, naming improved, removal of obsolete layers).
+As a result, Damx files created with Beta versions 25.1 can no longer be read.
+In the tree view, the main node WaterBoard has been replaced by Kering. \\ \STRUT
+MWDAM-3053 & Limitation & The \textit{Calamity} calculation type has been removed from DAM.\\ \STRUT
+MWDAM-3059 & New & In Locations tab and in file locations.csv, a new input parameter has been added: \textit{Traffic load distribution angle}. \\ \STRUT
+MWDAM-3021 & New & An option has been added in the \textit{Calculation} window to perform an Uplift-Van calculation even if no uplift occurs. \\ \STRUT
+MWDAM-2393 & Bug & For the SHANSEP-model, the resulting stix-file did not contain the POP values. \\ \STRUT
+MWDAM-3043 & Bug & Empty cells in the \textit{Materials} table resulted in a calculation error ``The calculation failed'' with error message ``Object reference not set to an instance of an object''. \\ \STRUT
+MWDAM-3089 & Bug & Some tutorial piping projects failed to calculate. \\ \STRUT
+MWDAM-3167 & Bug & Fixed a crash occuring after calculation. \\ \STRUT
+MWDAM-3266, \newline MWDAM-3279 & Bug & Incorrect 2D geometry was created: some layers were missing. \\ \STRUT
+MWDAM-3059, \newline MWDAM-2617 & Improvement & The \textit{Traffic load degree of consolidation} is no longer visible in the \textit{Locations} tab.
+It must now be specified in soils.csv and is displayed in the \textit{Materials} tab. \\ \STRUT
+MWDAM-3113 & Improvement & Renaming or deleting a soil material is no longer allowed, as it could lead to the error ``Object reference not set to instance of an object'' during calculating (when the soil was in use). \\ \STRUT
+MWDAM-2590 & Improvement & The obsolete property DetrimentFactor has been removed from locations.csv. \\ \STRUT
+MWDAM-2376 & Improvement & The case where the Penetration zone lies partly in the in-between aquifer is now handled consistently for both 1D and 2D profiles. \\ \STRUT
+MWDAM-2933 & Improvement & Location without results (due to failing in prepare calculation) are now displayed as \textit{Run failed} in \textit{Design calculations} tab. \\ \STRUT
+MWDAM-2987 & Improvement & For locations calculated with the Uplift-Van model where no Uplift occurs, \textit{Not calculated} is now displayed in \textit{Design calculations} tab.
+\end{longtable*}
 
+
 %--------------------------------------------------------------------------------
 \end{document}
\ No newline at end of file
