Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Test document/DAM UI - Test document.tex
===================================================================
diff -u -r6341 -r6382
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Test document/DAM UI - Test document.tex	(.../DAM UI - Test document.tex)	(revision 6341)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Test document/DAM UI - Test document.tex	(.../DAM UI - Test document.tex)	(revision 6382)
@@ -79,7 +79,7 @@
 \\
 \Instructions{Installeer de common files opnieuw en voeg een licentie toe} \\
 \EmptyRow
-\underline{Kun je invoerfiles gemaakt met een oude versie openen?} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\underline{Kun je invoerfiles gemaakt met oude versie (25.1.1 en later) openen?} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \underline{Is de shortcut voor DAM zichtbaar op de desktop en werkt deze?} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \underline{Wordt het correcte splashscreen getoond bij het opstarten van DAM?} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
@@ -117,7 +117,7 @@
 \quad Start & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Afbreken & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Herstel & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Berekeningstype & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Berekeningstype (is disabled) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Analyse type & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \underline{Programma kan meerdere keren tegelijk worden gestart} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -134,8 +134,9 @@
 \BeginTable
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Bestand - Nieuw}} \\
 \quad Wordt er, bij wijziging van invoer, gevraagd "Wilt u de wijzigingen bewaren in het huidige project"? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Zijn berekeningstypes Ontwerp en DamLive Configuratie aanwezig? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Zijn berekeningstypes Ontwerp, Calamiteit en DamLive Configuratie aanwezig? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Kan je Ontwerp selecteren? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Kan je Calamiteit selecteren? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Kan je DamLive Configuratie selecteren? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Kan je een DAM databron bestand selecteren? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Wordt er automatisch een DAM project bestand geselecteerd? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -192,7 +193,7 @@
 \EmptyRow
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Bestand - Exporteren - Ontworpen maaiveldlijnen, beschikbaar bij Ontwerp, na gerekend te hebben}} \\
 \quad Maken/selecteren uitvoer directory & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Naam intypen voor nieuwe directory & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Naam intypen voor bestaande directory & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \multicolumn{3}{l}{\quad Ok knop:} \\
 \quad \quad Naar harde schijf & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad \quad Naar netwerk schijf & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -204,7 +205,6 @@
 \quad Project 2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Project 3 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Project 4 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Project 5 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Bestand - Afsluiten}} \\
 \quad Wordt er, bij wijziging van invoer, gevraagd “Wilt u de wijzigingen bewaren in het huidige project?” & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -216,7 +216,7 @@
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Werken de volgende knoppen?}} \\
 \quad Ongedaan maken & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Opnieuw & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Verwijderen & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Verwijderen (is disabled) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Wis selectie & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
 
@@ -280,12 +280,12 @@
 \section{DAM -- Help menu}
 
 \BeginTable
-\underline{Gebruikershandleiding - Word je doorverwezen naar de juiste pagina?} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\underline{Gebruikershandleiding - Word de PDF van de handleiding geopend?} & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Info – Werken de volgende knoppen:}} \\
 \quad Disclaimer & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Ok & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Cancel (Annuleren) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad OK & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Annuleren & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Is de tabvolgorde correct? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
 
@@ -322,9 +322,10 @@
 \multicolumn{3}{l}{\quad \quad Binnenwaartse stabiliteit} \\
 \multicolumn{3}{l}{\quad \quad Buitenwaartse stabiliteit} \\
 \multicolumn{3}{l}{\quad \quad Piping} \\
-\quad Profiel naam (wordt getoond) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Vorig grondprofiel & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Volgend grondprofiel & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Percentage (wordt getoond) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Profiel naam (wordt getoond) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Hebben de volgende knoppen een correcte hint als je eroverheen hovert?}} \\
 \quad Selectie & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -336,6 +337,7 @@
 \quad Vorig grondprofiel & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Volgend grondprofiel & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Percentage & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Profiel naam & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \Instructions{Klik op Opties} \\
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Editor opties - Kun je iets aanvinken bij:}} \\
@@ -646,7 +648,9 @@
 \quad Wrijvingshoek & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad D70 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Doorlatendheid & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad POP & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Sterkte toename exp (m) (alleen voor SHANSEP model) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Schuifsterkte ratio S (alleen voor SHANSEP model) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad POP (alleen voor SHANSEP model) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Item selectie: Alles - Zijn de volgende opties beschikbaar?}} \\
 \quad Type ondergrond \\
 \quad \quad Zand & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -840,16 +844,16 @@
 \quad Komen de locatie punten overeen met de punten in de Kaart tab in DAM? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{In QGIS, klik op de knop Objecten identificeren in het lint, selecteer de laag Location\_STBU en klik op de meest linkse punt om te identificeren welke locatie dit is (in dit geval RK215-10). In DAM, klap deze locatie uit onder de Locaties tab. In QGIS, selecteer de PLLines laag en klik op het gebied waarin deze locatie valt.} \\
 \quad Komen de volgende waardes onder Identificatieresultaten in QGIS overeen met de waardes in DAM? \\
-\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS, PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde -0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS, PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde -0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS, PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS, PL1-binnenteen offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS (-0.25), PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde 0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS (-0.25), PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde 0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS (-0.2), PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS (-0.2), PL1-binnenteen offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{Voer dezelfde stappen uit maar dan voor een locatie in het rechter gebied.} \\
 \quad Komen de waardes onder Identificatieresultaten in QGIS overeen met de waardes in DAM? \\
-\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS, PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde -0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS, PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde -0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS, PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS, PL1-binnenteen offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS (-0.23), PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde 0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS (-0.23), PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde 0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS (-0.2), PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS (-0.2), PL1-binnenteen offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
 
 \chapter{DAM -- Berekening \& Resultaten}
@@ -861,7 +865,7 @@
 \quad Plakken & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Aanpassen & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Wijzig & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Wijzig eenheid & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Wijzig eenheid (is disabled) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Tabel Exporteren & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Zie je de volgende kolommen?}} \\
@@ -874,7 +878,7 @@
 \quad Opdrijven & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Profielnaam & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Probabiliteit profiel [÷] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Stabiliteitsmodel [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Stabiliteitsmodel [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Stabiliteitsfactor [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Bermhoogte [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad X onderkant nieuw talud [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -951,7 +955,7 @@
 \quad Plakken & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Aanpassen & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Wijzig & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Wijzig eenheid & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Wijzig eenheid (is disabled) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Tabel Exporteren & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EmptyRow
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Zie je de volgende kolommen?}} \\
@@ -988,25 +992,25 @@
 \quad Intredepunt piping X lokaal [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Intredepunt piping X globaal [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Intredepunt piping Y globaal [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Uittredepunt piping X lokaal [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Uittredepunt piping X globaal [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Uittredepunt piping Y globaal [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Kwellengte piping [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Veiligheidsfactor opdrijven [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Terugschrijdende erosie veiligheidsfactor (WBI) [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Terugschrijdende erosie hc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Terugschrijdende erosie DeltaHc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Terugschrijdende erosie gereduceerd verval DeltaHc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Opbarsten veiligheidsfactor (WBI) [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Opbarsten hc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Opbarsten DeltaHc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Heave veiligheidsfactor (WBI) [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Heave hc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Heave gradient (WBI) [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Piping veiligheidsfactor (WBI) [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Piping hc (WBI) [m] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Opbarsten effectieve spanning (WBI) [kN/m²] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Terugschrijdende erosie CCreep (WBI) [-] & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Uittredepunt piping X lokaal [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Uittredepunt piping X globaal [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Uittredepunt piping Y globaal [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Kwellengte piping [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Veiligheidsfactor opdrijven [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Terugschrijdende erosie veiligheidsfactor (WBI) [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Terugschrijdende erosie hc (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Terugschrijdende erosie DeltaHc (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Terugschrijdende erosie gereduceerd verval (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Opbarsten veiligheidsfactor (WBI) [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Opbarsten hc (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Opbarsten DeltaHc (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Heave veiligheidsfactor (WBI) [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Heave hc (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Heave gradient (WBI) [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Piping veiligheidsfactor (WBI) [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Piping hc (WBI) [m] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Opbarsten effectieve spanning (WBI) [kN/m²] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Terugschrijdende erosie CCreep (WBI) [-] (is leeg) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Melding resultaat & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Foutmelding & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Opmerkingen & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -1034,14 +1038,14 @@
 \quad \quad Headline 4 (PL 4) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad \quad Waternet line in-between aquifer top (1) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad \quad Waternet line in-between aquifer bottom (1) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Waternet line in-between aquifer top (2) & \AddComment & \AddComment \\
+\quad \quad Waternet line in-between aquifer top (2) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad \quad Waternet line in-between aquifer bottom (2) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad \quad Penetration zone lower aquifer & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad \quad Waternet line lower aquifer & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Zijn er 2 waternet lines boven en onder de tussen aquifer lagen? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Zijn de coördinaten van de waternet line die geassocieerd is met de phreatic line als volgt:}} \\
-\quad 0;-9.999 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad 31.329;-9.999 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad 0;-9 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad 31.329;-9 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{Open TestWaternet\_1DProfile.damx van /trunk/test/TestDataForTestDocument/WaternetCreator en voer de berekening uit. Open de stix file voor SoilProfile\_NoInbetweenAquifer.} \\
 \quad Bevat het waternet geen waternet lines verbonden aan PL 4 voor de hoogste zandlaag (in de dijk)? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
@@ -1090,30 +1094,28 @@
 
 \subsection{DAM -- Analyse type}
 \BeginTable
-\Instructions{Open de tutorial en selecteer No adaptation voor Analyse type.} \\
+\Instructions{Open de tutorial en selecteer Geen aanpassing voor Analyse type.} \\
 \quad Is er geen aangepaste surface line zichtbaar? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{Open de tutorial en selecteer Geometrie aanpassen voor Analyse type.} \\
 \quad Is de aangepaste surface line zichtbaar (groene stippellijn)? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
 
 \subsection{DAM -- Geometrie aanpassen}
 \BeginTable
-\Instructions{Open de tutorial. Selecteer Binnenwaartse stabiliteit, Bishop, Geometrie aanpassen en Eerst taludverflauwing en dan bermaanleg. Voer de berekening uit.} \\
-\quad Zijn de volgende resultaten bijna hetzelfde als in versie 19.3 (marge van 10\%)? \\
-\quad \quad Berekenings resultaat & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Stabiliteitsfactor & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Bermhoogte & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Dijklengte & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Melding resultaat & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Aantal iteraties & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\Instructions{Open de tutorial. Selecteer Binnenwaartse stabiliteit, Bishop, Geometrie aanpassen en Optimaal taludverflauwing en bermaanleg. Voer de berekening uit.} \\
-\quad Zijn de volgende resultaten bijna hetzelfde als in versie 19.3 (marge van 10\%)? \\
-\quad \quad Berekenings resultaat & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Stabiliteitsfactor & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Bermhoogte & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Dijklengte & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Melding resultaat & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad Aantal iteraties & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\Instructions{Open de tutorial. Selecteer DWP\_1, Binnenwaartse stabiliteit, Bishop, Automatisch (zoekgebied), Geometrie aanpassen en Eerst taludverflauwing en dan bermaanleg. Voer de berekening uit.} \\
+\quad Zijn de volgende resultaten zoals verwacht? \\
+\quad \quad Berekenings resultaat: Geslaagd  & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Stabiliteitsfactor: 1.668 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Bermhoogte: 3.132 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Dijklengte: 47.783 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Aantal iteraties: 6 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\Instructions{Nu selecteer Optimaal taludverflauwing en bermaanleg. Voer de berekening uit.} \\
+\quad Zijn de volgende resultaten zoals verwacht? \\
+\quad \quad Berekenings resultaat: Geslaagd & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Stabiliteitsfactor: 1.545 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Bermhoogte: 3.889 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Dijklengte: 43.760 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad Aantal iteraties: 4 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
 
 \section{DAM -- Eigenschappen -- Berekening Tab (na berekening)}
