Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Test document/DAM UI - Test document.tex
===================================================================
diff -u -r6382 -r6390
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Test document/DAM UI - Test document.tex	(.../DAM UI - Test document.tex)	(revision 6382)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - Test document/DAM UI - Test document.tex	(.../DAM UI - Test document.tex)	(revision 6390)
@@ -300,8 +300,8 @@
 \quad Wordt de informatie in het Eigenschappen venster gesynchroniseerd als je op een locatie klikt? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{Klik met de rechtermuisknop op de headers Naam en Berekening} \\
 \multicolumn{3}{l}{\underline{Werken de volgende opties?}} \\
-\quad Sort Ascending & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad Sort Descending & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Sort Ascending (is disabled) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad Sort Descending (is disabled) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Column Chooser & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Best Fit & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \quad Best Fit (all columns) & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
@@ -844,16 +844,16 @@
 \quad Komen de locatie punten overeen met de punten in de Kaart tab in DAM? & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{In QGIS, klik op de knop Objecten identificeren in het lint, selecteer de laag Location\_STBU en klik op de meest linkse punt om te identificeren welke locatie dit is (in dit geval RK215-10). In DAM, klap deze locatie uit onder de Locaties tab. In QGIS, selecteer de PLLines laag en klik op het gebied waarin deze locatie valt.} \\
 \quad Komen de volgende waardes onder Identificatieresultaten in QGIS overeen met de waardes in DAM? \\
-\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS (-0.25), PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde 0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS (-0.25), PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde 0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS (-0.2), PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS (-0.2), PL1-binnenteen offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS, PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde -0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS, PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde -0.25 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS, PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS, PL1-binnenteen offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \Instructions{Voer dezelfde stappen uit maar dan voor een locatie in het rechter gebied.} \\
 \quad Komen de waardes onder Identificatieresultaten in QGIS overeen met de waardes in DAM? \\
-\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS (-0.23), PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde 0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS (-0.23), PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde 0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS (-0.2), PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
-\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS (-0.2), PL1-binnenteen offset in DAM, waarde 0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDRvr in QGIS, PL1-buitenkruin offset in DAM, waarde -0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDPld in QGIS, PL1-binnenkruin offset in DAM, waarde -0.23 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwTDShd in QGIS, PL1-Insteek binnenberm offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
+\quad \quad PLBlwDTPld in QGIS, PL1-binnenteen offset in DAM, waarde -0.2 & \ChoiceAnswer & \AddComment \\
 \EndTable
 
 \chapter{DAM -- Berekening \& Resultaten}
