Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5045 -r5054
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5045)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5054)
@@ -1943,11 +1943,11 @@
 
 \textbf{Ad 3 \quad Hydrostatisch verloop waterspanning} \\
 In geval van één aquifer zullen de waterspanningen van het freatisch vlak (PL 1) tot de stijghoogte (PL 3) in de aquifer, hydrostatisch verlopen. 
-De waternetlijn waar PL~1 op gebaseerd is, ligt in dit geval op de onderzijde van de grondlagen direct boven de (hoogst liggende) aquifer.
+De waternetlijn waar PL~1 op gebaseerd is, ligt in dit geval op de bovenzijde van de (hoogst liggende) aquifer.
 De waternetlijn waar PL~3 op gebaseerd is, ligt op de bovenkant van de onderste watervoerende laag.
 \Note{De waternetlijn PL 1 en de waternetlijn PL3 vallen samen (\autoref{fig:SchematiseringLineairZonderTussen}).
 Dat is niet toegestaan in de Macrostability kernel.
-De waternetlijn PL~1 wordt dus 1~mm  boven de waternetlijn PL~3 verschoven.}
+De waternetlijn PL~1 wordt daarom 1~mm  boven de waternetlijn PL~3 verschoven.}
 
 In geval van twee, niet op elkaar liggende, aquifers zal het verloop van het freatisch vlak tot de eerste aquifer, hydrostatisch verlopen
 (\autoref{fig:SchematiseringLineairMetTussen}).
