Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5054 -r5092
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5054)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5092)
@@ -2432,28 +2432,17 @@
 	De optie is te kiezen in de locatietabel
 	\begin{enumerate}
 		\item \textbf{Geen zone} \\
-		Bij deze optie wordt het glijvlak met de laagste veiligheidsfactor als uitkomt gegeven. 
-		\item \textbf{Zone gebieden} \\
-		Bij deze optie wordt de zonering uit \dgeostability gebruikt. 
-		Er zijn meerdere zonegebieden, welke afhankelijk zijn van het minimaal benodigde restprofiel. 
-		Het resultaat is het glijvlak met de laagste veiligheidsfactor in een bepaald zonegebied. 
-		Glijcirkels die hierbuiten liggen worden genegeerd.
+		Bij deze optie wordt het glijvlak met de laagste veiligheidsfactor als uitkomst gegeven. 
 		\item \textbf{Verboden zone} \\
-		Deze optie geeft de mogelijkheid om handmatig een bepaalde verboden zone op te geven voor het intredepunt van het glijvlak, zie \autoref{fig:VerbodenZoneFactor}. 
-		Het gebied wordt opgegeven aan de hand van de grens die tussen de binnenkruin en de binnenteen (of insteek binnenberm, indien aanwezig) ligt. 
-		De factor f geeft aan hoever deze grens ligt; f=0 voor op de binnenkruin f=1 voor op de binnenteen/insteek binnenberm. 
+		Deze optie geeft de mogelijkheid om handmatig een zone op te geven voor het intredepunt van het glijvlak op basis van de karakteristieke punten, zie \autoref{fig:KarakteristiekePunten}.
+		Het intredepunt moet vallen tussen enerzijds de kruin van het buitentalud 
+		en anderzijds de kruin van het binnentalud of de teen van de dijk binnenwaarts.
+		De factor f geeft aan hoever deze grens ligt; f=0 voor op de binnenkruin, f=1 voor op de binnenteen. 
 		Het intredepunt moet dus links van deze grens liggen.
 	\end{enumerate}
 	\item \textbf{Minimale glijcirkel diepte}
 \end{itemize}
 
-\begin{figure}[H]
-	\centering
-		\includegraphics[width=0.70\textwidth]{Pictures/Berekeningen/VerbodenZoneFactor.png}
-	\caption{Verboden zone factor}
-	\label{fig:VerbodenZoneFactor}
-\end{figure}
-
 \subsection{Schuifsterktemodellen (op materiaalniveau)}
 \label{sec:Schuifsterktemodellen}
 DAM kan met de volgende schuifsterktemodellen rekenen:
@@ -2652,14 +2641,6 @@
 Lage buitenwaterstand & River level low & Macrostabiliteit-buitenwaarts &  \\ \hline
 DTH & Dike table height & Algemeen & Dijktafelhoogte, optie voor geometrieaanpassing \\ \hline
 Helling demping PL3/PL4 & Slope damping factor & DAM Waternetcreator &  \\ \hline
-X-lokaal intredepunt zone 1 [m] & Zone 1 entry point (X-local) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-Y-globaal intredepunt zone 1 [m] & Zone 1 entry point (Y-global) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-Zone 1 uittredepunt glijcirkel (X-lokaal) [m] & Zone 1 exit point (X-local) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-Zone 1 uittredepunt glijcirkel (Y-globaal) [m] & Zone 1 exit point (Y-global) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-X-lokaal intredepunt zone 2 [m] & Zone 2 entry point (X-local) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-Y-globaal intredepunt zone 2 [m] & Zone 2 entry point (Y-global) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-Zone 2 uittredepunt glijcirkel (X-lokaal) [m] & Zone 2 exit point (X-local) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
-Zone 2 uittredepunt glijcirkel (Y-globaal) [m] & Zone 2 exit point (Y-global) [m] & Macrostabiliteit &  \\ \hline
 Dijklengte [m] & Dike length [m] & Algemeen & Afstand tussen buitenteen en binnenteen \\ \hline
 PL3 opdrijven [-] & PL3 Min uplift [-] & DAM Waternetcreator &  \\ \hline
 PL3 stijghoogte aangepast[m] & PL3 Head adjusted[m] & DAM Waternetcreator &  \\ \hline
