Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5092 -r5094
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5092)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5094)
@@ -1870,10 +1870,19 @@
 	\begin{tabular}{|p{\textwidth-60pt-100mm}|p{25mm}|p{25mm}|p{25mm}|p{20mm}|} \hline
 		\multirow{2}{20mm}{\textbf{Verloop stijghoogte}} & \multicolumn{4}{c|}{\textbf{Positie van de waternetlijn toegekend aan piëzolijn ...}} \\ \cline{2-5}
 		& \textbf{PL 1} & \textbf{PL 2} & \textbf{PL 3} & \textbf{PL 4} \\ \hline
-		DAM \newline Standaard & \multirow[c]{2}{25mm}{\newline Onderzijde van de lagen waarin PL 1 ligt\tablefootnote{Als PL 1 in de onderste watervoerende laag ligt, dan wordt het de bovenkant van de onderste watervoerende laag.}} & Geen & \multirow[c]{4}{25mm}{\newline \newline \newline Bovenkant onderste watervoerende laag} & \multirow[c]{4}{20mm}{\newline \newline Elke watervoerende tussenlaag (indien aanwezig)} \\ \cline{1-1} \cline{3-3}
-		Semi-tijdsafhankelijk & & Bovenkant indringingszone\tablefootnote{Deze waternetlijn is gemaakt alleen als de laagdikte van de indringingslaag > 0 m.} & & \\ \cline{1-3}
+		DAM \newline Standaard & 
+		\multirow[c]{2}{25mm}{\newline Onderzijde van de lagen waarin PL 1 ligt
+		\tablefootnote{Als PL 1 in de onderste watervoerende laag ligt, 
+		dan wordt het de bovenkant van de onderste watervoerende laag met 1 mm verhoogd om te voorkomen dat deze waternetlijn samenvalt met de waternetlijn die bij PL 3.}} & 
+		Geen & 
+		\multirow[c]{4}{25mm}{\newline \newline \newline Bovenkant onderste watervoerende laag} &
+		\multirow[c]{4}{20mm}{\newline \newline Elke watervoerende tussenlaag (indien aanwezig)} \\ \cline{1-1} \cline{3-3}
+		Semi-tijdsafhankelijk & & Bovenkant indringingszone
+		\tablefootnote{Deze waternetlijn is gemaakt alleen als de laagdikte van de indringingslaag > 0 m.} & & \\ \cline{1-3}
 		Lineair & Maaiveld & Geen & &  \\ \cline{1-3}
-		Hydrostatisch & Bovenkant bovenste watervoerende laag + 1 mm\tablefootnote{Met 1 mm verhoogd om te voorkomen dat deze waternetlijn samenvalt met de waternetlijn die bij PL 3 (of PL 4 indien aanwezig) hoort.}  & Geen &  & \\ \hline
+		Hydrostatisch & Bovenkant bovenste watervoerende laag + 1 mm
+		\tablefootnote{Met 1 mm verhoogd om te voorkomen dat deze waternetlijn samenvalt met de waternetlijn die bij PL 3 
+		(of PL 4 indien aanwezig) hoort.}  & Geen &  & \\ \hline
 		Volledig \newline hydrostatisch & Onderkant onderste watervoerende laag & Geen & Geen & Geen \\ \hline		
 	\end{tabular}
 	\caption{Omschrijving van de positie van de verschillende waternetlijnen per verloop stijghoogte type}
