Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5094 -r5095
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5094)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5095)
@@ -1873,14 +1873,14 @@
 		DAM \newline Standaard & 
 		\multirow[c]{2}{25mm}{\newline Onderzijde van de lagen waarin PL 1 ligt
 		\tablefootnote{Als PL 1 in de onderste watervoerende laag ligt, 
-		dan wordt het de bovenkant van de onderste watervoerende laag met 1 mm verhoogd om te voorkomen dat deze waternetlijn samenvalt met de waternetlijn die bij PL 3.}} & 
+		dan wordt het de bovenkant van de onderste watervoerende laag met 1~mm verhoogd om te voorkomen dat deze waternetlijn samenvalt met de waternetlijn die bij PL 3 hoort.}} & 
 		Geen & 
 		\multirow[c]{4}{25mm}{\newline \newline \newline Bovenkant onderste watervoerende laag} &
 		\multirow[c]{4}{20mm}{\newline \newline Elke watervoerende tussenlaag (indien aanwezig)} \\ \cline{1-1} \cline{3-3}
 		Semi-tijdsafhankelijk & & Bovenkant indringingszone
 		\tablefootnote{Deze waternetlijn is gemaakt alleen als de laagdikte van de indringingslaag > 0 m.} & & \\ \cline{1-3}
 		Lineair & Maaiveld & Geen & &  \\ \cline{1-3}
-		Hydrostatisch & Bovenkant bovenste watervoerende laag + 1 mm
+		Hydrostatisch & Bovenkant bovenste watervoerende laag + 1~mm
 		\tablefootnote{Met 1 mm verhoogd om te voorkomen dat deze waternetlijn samenvalt met de waternetlijn die bij PL 3 
 		(of PL 4 indien aanwezig) hoort.}  & Geen &  & \\ \hline
 		Volledig \newline hydrostatisch & Onderkant onderste watervoerende laag & Geen & Geen & Geen \\ \hline		
