Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5700 -r5732
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5700)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5732)
@@ -2355,7 +2355,7 @@
 	\item \textbf{\textit{Automatisch}} \newline
 	De positie en de afmetingen van het zoekgebied worden beide automatisch bepaald (door de automatische zoekmethode van de Macrostability kernel te gebruiken):
 	\begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
-		\item zie \autoref{sec:BishopAutomatischGridEnTL} voor Bishop 
+		\item zie \autoref{sec:BishopAutomatischZoekGebied} voor Bishop 
 		\item zie \autoref{sec:UpliftVanAutomatischGrid} voor Uplift-Van
 	\end{itemize}
 	
@@ -2364,7 +2364,7 @@
 	en de afmetingen zijn door de gebruiker gespecificeerd 
 	(door middel van het aantal punten en de afstand tussen de punten, in beide richtingen):
 		\begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
-		\item zie \autoref{sec:BishopNaarOpgaveAfstandGrid} voor Bishop 
+		\item zie \autoref{sec:BishopNaarOpgaveAfstandZoekGebied} voor Bishop 
 		\item zie \autoref{sec:UpliftVanNaarOpgaveAfstandGrid} voor Uplift-Van
 	\end{itemize}
 
@@ -2388,7 +2388,7 @@
 	\item \textbf{\textit{Naar opgave afstand}} \newline
 	De tangentlijnen worden verplaatst op gelijke afstand langs een gegeven verticaal:
 	\begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
-		\item zie \autoref{sec:BishopNaarOpgaveAfstandTL} voor Bishop 
+		\item zie \autoref{sec:BishopNaarOpgaveAfstandGridEnTL} voor Bishop 
 		\item zie \autoref{sec:UpliftVanNaarOpgaveAfstandTL} voor Uplift-Van
 	\end{itemize}
 	
@@ -2405,8 +2405,11 @@
 
 \subsection{Bishop}
 
-\subsubsection{Bishop -- 'Automatisch' rekengrid en tangentlijnen}
-\label{sec:BishopAutomatischGridEnTL}
+Voor Bishop is het methode voor het bepalen van de rekengrid en van de tangentlijnen altijd gelijk,
+het combineren van \textit{Automatisch} rekengrid met \textit{Naar opgave afstand} tangentlijnen (en vice versa) is dus niet mogelijk.
+
+\subsubsection{Bishop -- 'Automatisch' zoekgebied (rekengrid en tangentlijnen)}
+\label{sec:BishopAutomatischZoekGebied}
 De positie van het rekengrid is afhankelijk van de aanwezigheid van een berm aan de polderzijde, 
 zoals weergegeven in \autoref{fig:AutomaticGridBishop1} (met berm) en \autoref{fig:AutomaticGridBishop2} (zonder berm).
 
@@ -2433,27 +2436,30 @@
 (\autoref{fig:AutomaticGridBishop1} en \autoref{fig:AutomaticGridBishop2}) om automatisch het rekengrid en de tangentlijnen te genereren, 
 behalve dat het rekengrid aan de rivierzijde wordt geplaatst in plaats van aan de polderzijde.}
 
-\subsubsection{Bishop -- 'Naar opgave afstand' rekengrid}
-\label{sec:BishopNaarOpgaveAfstandGrid}
-De positie van het rekengrid is weergegeven in \autoref{fig:SpecifiedGridBishop}. \\
+\subsubsection{Bishop -- 'Naar opgave afstand' zoekgebied (rekengrid en tangentlijnen)}
+\label{sec:BishopNaarOpgaveAfstandZoekGebied}
+De positie van het rekengrid en de tangentlijnen is weergegeven in \autoref{fig:SpecifiedGridBishop}.
+
 De linkeronderhoek van het rekengrid ligt in het midden van de kruin, op het maaiveld. \\
 De breedte $W_{\text{grid}}$ en de hoogte $H_{\text{grid}}$ van het rekengrid zijn door de gebruiker gespecificeerd door middel van het
 aantal punten ($N_X$ en $N_Z$) en de afstand tussen de punten ($w_{\text{punt}}$ en $h_{\text{punt}}$) in beide richtingen.
 
+De horizontale tangentlijnen worden gelegd langs het midden van het rekengrid.
+De onderste tangentlijn ligt onder de bovenkant van de bodemlaag, op een afstand gelijk aan de gespecificeerde afstand tussen de tangentlijnen.
+Er worden tangentlijnen boven toegevoegd, van elkaar gescheiden door de gespecificeerde afstand, totdat het maaiveld is bereikt.
+
 \begin{figure}[H]
 	\centering
 	\includegraphics[width=0.95\textwidth]{pictures/SchematiseringAlgoritmenDAM/AutomatischZoekgebied/SpecifiedGridBishop.png}
-	\caption{Positie van het rekengrid voor Bishop binnenwaarts bij gespecificeerde afmetingen}
+	\caption{Positie van het rekengrid en tangentlijnen voor Bishop binnenwaarts bij gespecificeerde afmetingen}
 	\label{fig:SpecifiedGridBishop}
 \end{figure}
 
-\Note{Voor de buitenwaartse stabiliteit met Bishop wordt hetzelfde rekengrid gebruikt als voor de binnenwaartse stabiliteit met Bishop 
-(\autoref{fig:SpecifiedGridBishop}) behalve dat het rekengrid aan de rivierzijde wordt geplaatst in plaats van aan de polderzijde.}
+\Note{Voor de buitenwaartse stabiliteit wordt hetzelfde rekengrid gebruikt als voor de binnenwaartse stabiliteit 
+behalve dat het rekengrid aan de rivierzijde wordt geplaatst in plaats van aan de polderzijde.}
 
 \subsubsection{Bishop -- 'Naar opgave afstand' tangentlijnen}
 \label{sec:BishopNaarOpgaveAfstandTL}
-De horizontale tangentlijnen worden op dezelfde manier bepaald als voor Uplift-Van, zie \autoref{sec:UpliftVanNaarOpgaveAfstandTL}.
-Voor het faalmechanisme buitenwaartse stabiliteit gecombineerd met 'Naar opgave afstand' rekengrid wordt het karakteristieke punt \textit{Teen dijk buitenwaarts} gebruikt in plaats van \textit{Teen dijk binnenwaarts}.
  
 \subsection{Uplift-Van}
 
@@ -2730,8 +2736,8 @@
 	\item Zoekmethode: rekengrid of BeeSwarm algorithme 
 	(de laatste alleen voor binnenwaartse stabiliteit in combinatie met UpliftVan of Bishop/UpliftVan\footnote{Indien is gekozen voor Bishop/UpliftVan als Glijvlakmodel met zoekmethode BeeSwarm, 
 	wordt de BeeSwarm methode alleen gehanteerd voor het UpliftVan deel. Het Bishop-deel gebruikt altijd het rekengrid.});
-	\item Bepaling tangentlijnen: automatisch of naar opgave afstand; \\
-	\item Bepaling grid: automatisch of naar opgave afstand
+	\item Bepaling tangentlijnen: automatisch of naar opgave afstand;
+	\item Bepaling grid: automatisch of naar opgave afstand.
 	Indien gekozen voor ‘opgave afstand’, moet deze vervolgens worden.
 \end{itemize}
 
