Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6632 -r6730
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6632)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6730)
@@ -41,15 +41,15 @@
 \title{\scalebox{.9}[1.0]{\textsc{DAM}}}
 \subtitle{Dijksterkte Analyse Module}
 \manualtype{Gebruikershandleiding}
-\version{25.1}
+\version{26.1}
 \maketitle
 \manualtitle
 
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-\chapter{Versie informatie DAM 25.1}
+\chapter{Versie informatie DAM 26.1}
 
-DAM 25.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
+DAM 26.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
 Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. 
 Onderstaand zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
 Daarnaast worden een aantal aandachtspunten benoemd waar de gebruiker op zou moeten letten. 
@@ -59,7 +59,8 @@
 	\item Sigma-tau tabellen, zie \autoref{sec:Schuifsterktemodellen};
 	\item SHANSEP parameters, s, m, POP per grondsoort, su-tabel, zie \autoref{sec:Schuifsterktemodellen};
 	\item Wegschrijven resultaatbestand in .stix formaat (uitvoer), zie \autoref{sec:Uitvoerbestanden};
-	\item Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer).
+	\item Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer);
+	\item Verkeersbelasting verdelingshoek per locatie, zie \autoref{app:LocationParameters}.
 \end{itemize}
 
 \textbf{Aangepaste functionaliteiten:}
@@ -85,19 +86,16 @@
 We vragen aandacht voor de volgende beperkingen:
 \begin{itemize}
 	\item Het inlezen van damx bestanden gemaakt met DAM versies eerder dan 25.1 wordt niet ondersteund vanwege de grote aantallen veranderingen in DAM. 
-	Wij adviseren om een nieuw DAM project in DAM 25.1 aan te maken met de (aangepaste) oorspronkelijke invoergegevens;
+	Wij adviseren om een nieuw DAM project in DAM 26.1 aan te maken met de (aangepaste) oorspronkelijke invoergegevens;
 	\item Indien gebruik gemaakt wordt van 2D ondergronden (stix-files) 
 	en meerdere maaiveldlijnen per locatie met verschillende nulpunts-verschuivingen (shifts), 
 	moet per locatie per maaiveldlijn een stixfile worden gebruikt. 
 	De stixfile mag hierbij een (inhoudelijke) kopie zijn van de 1e stixfile op een locatie. 
 	De naam van de stixfile moet hierbij wel uniek zijn.
-	\item Voor het SHANSEP-model bevat het resultaatbestand (.stix-bestand) geen POP-waarden;
-	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialog geeft op dit moment geen resultaat;
+	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialoog geeft op dit moment geen resultaat;
 	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
 	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens de handleiding was. 
 	De huidige implementatie is volgens de handleiding, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
-	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, 
-	alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file;
 	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is beschikbaar. 
 	De resultaten worden echter alleen in grafiekvorm weergegeven;
 	\item Het gebruik van de multicore optie is getest tot maximaal 8 cores. 
@@ -3512,19 +3510,20 @@
 Direction & Float & degree & no & Direction of waves (overtopping) \\ \hline 
 Ophoogmateriaaldijk & StringId & - & no & Material to use for raising dike \\ \hline 
 Ophoogmateriaalberm & StringId & - & no & Material to use for generating shoulder \\ \hline 
-Sheetpile\_x & Float & m & no & RD X-coördinate top of sheetpile \\ \hline 
-Sheetpile\_y & Float & m & no & RD Y-coördinate top of sheetpile \\ \hline 
-Sheetpile\_z & Float & m & no & RD Z-coördinate top of sheetpile \\ \hline 
-Sheetpile\_length & Float & m & no & Length of sheetpile \\ \hline 
+Sheetpile\_x & Float & m & no & RD X-coördinate top of sheet pile \\ \hline 
+Sheetpile\_y & Float & m & no & RD Y-coördinate top of sheet pile \\ \hline 
+Sheetpile\_z & Float & m & no & RD Z-coördinate top of sheet pile \\ \hline 
+Sheetpile\_length & Float & m & no & Length of sheet pile \\ \hline 
 RWBankProtectionBottomLevel & Float & m & no & Level of bottom of the sheetpiling in m-NAP \newline NOT IMPLEMENTED YET \\ \hline 
 use\_original\_plline\_assignments & Boolean & - & no & Use the original assignments of the PL-Lines of the orginal geometry, instead of using expert knowledge to do this ;only applicable when 2D-geometries are used to create the MStab projects. \newline 
 -- true \newline
 -- false \\ \hline 
 PenetrationLength & Float & m & yes & indringingslengte (for PL2); must >= 0; if 0 then no indringing is applied \\ \hline 
-TrafficLoad & Float & kN/m$^{\text{2}}$ & yes & load of traffic (non-uniform load will be added for this) \\ \hline 
-minimal\_circle\_depth & Float & m & no & minimal depth of circle of stability \\ \hline 
-dempingsfactor\_pl3 & Float & - & yes & factor of damping for PL-Line 3 (deep sandlayer) (0.0 -1.0) \\ \hline 
-dempingsfactor\_pl4 & Float & - & yes & factor of damping for PL-Line 4 (in between sandlayer) (0.0 -1.0) \\ \hline 
+TrafficLoad & Float & kN/m$^{\text{2}}$ & yes & Load of traffic (non-uniform load will be added for this) \\ \hline 
+TrafficLoadDistributionAngle & Float & degree & no & Distribution angle of the traffic load \\ \hline 
+minimal\_circle\_depth & Float & m & no & Minimal depth of circle of stability \\ \hline 
+dempingsfactor\_pl3 & Float & - & yes & Factor of damping for PL-Line 3 (deep sandlayer) (0.0 -1.0) \\ \hline 
+dempingsfactor\_pl4 & Float & - & yes & Factor of damping for PL-Line 4 (in between sandlayer) (0.0 -1.0) \\ \hline 
 SlopeDampingPiezometricHeight PolderSide & Float & - & no & Factor for damping PL3 and PL4 in hinterland (0.0-1.0) \\ \hline 
 PLLineCreationMethod & StringId & - & no & Method for creating PL-Lines \newline
 Possible values (attention: case sensitive!): \newline
