Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6792 -r6859
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6792)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6859)
@@ -2926,6 +2926,7 @@
 Voor een ontwerpberekening kunnen globale rekeninstellingen worden ingesteld (op waterschapsniveau). 
 
 \paragraph*{Glijvlakmodel}
+\label{sec:Glijvlakmodel}
 DAM kan gebruik maken van de volgende rekenmodellen voor \textit{Stability Inside}:
 \begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
 	\item Bishop
@@ -2935,7 +2936,7 @@
 
 Bij de modellen Uplift Van en Bishop/Uplift Van, 
 wordt er alleen een Uplift Van berekening uitgevoerd indien er opdrijven optreedt.
-Wanneer de optie "Voer Uplift-Van alleen uit indien opdrijven optreedt" wordt uitgezet, 
+Wanneer de optie "Voer Uplift Van alleen uit indien opdrijven optreedt" wordt uitgezet, 
 dan wordt de Uplift Van berekening altijd uitgevoerd.
 
 Hiernaast biedt DAM één model (\textit{Bishop}) aan voor \textit{Stability Outside}.  
@@ -3214,7 +3215,9 @@
 \endhead
 Locatie & Location & Algemeen &  \\ \hline
 Scenario & Scenario & Algemeen &  \\ \hline
-Berekeningsresultaat & Calculation result & Algemeen &  \\ \hline
+Berekeningsresultaat & Calculation result & Algemeen & De opties zijn: 'Geslaagd', 'Berekening mislukt' en 'Niet berekend'.
+De laatste komt voor wanneer methode Uplift Van is gekozen en er geen opdrijven optreedt, 
+tenzij de optie 'Voer Uplift Van alleen uit indien opdrijven optreedt' is uitgezet (zie \autoref{sec:Glijvlakmodel}). \\ \hline
 X (RD) [m] & Global X-coördinate [m] & Algemeen &  \\ \hline
 Y (RD) [m] & Global Y-coördinate [m] & Algemeen &  \\ \hline
 Analyse & Analysis & Algemeen & Met of zonder geometrieaanpassing \\ \hline
