Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6890 -r6891
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6890)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6891)
@@ -821,7 +821,6 @@
 	\item \nameref{sec:Dwarsprofielgeometrie}
 	\item \nameref{sec:Ondergrondmodel}
 	\item \nameref{sec:Locatiegegevens}
-	\item \nameref{sec:Waterstandgegevens}
 	\item \nameref{sec:Rekenscenarios}
 \end{itemize}
 
@@ -1843,7 +1842,7 @@
 	\label{fig:SchematiseringFreatischVlakMetCorrectie}
 \end{figure}
 
-De buitenwaterstand voor de bepaling van punt A, B en C komt uit de scenario’s (zie \autoref{sec:Waterstandgegevens} Ad 3). 
+De buitenwaterstand voor de bepaling van punt A, B en C komt uit de scenario’s (zie \autoref{sec:Rekenscenarios} Ad 3). 
 In het geval van de analyse voor binnenwaartse macrostabiliteit wordt de parameter \textit{Water\_height} (buitenwaterstand) gebruikt. 
 
 Voor het berekenen van de buitenwaartse stabiliteitsanalyse wordt de hoogteligging van het freatisch vlak ter plaatse van punt B en C de \textit{water\_height} als referentievlak gebruik.
@@ -1885,7 +1884,7 @@
 \caption{Parameters per schematisering-punt voor het vastleggen van het freatisch vlak binnen de schematisering optie ExpertKnowledgeLinearInDike}
 \end{table}
 
-Evenals bij \textit{ExpertKnowledgeRRD} (zie Ad 1) wordt  voor de bepaling van punt A de waterstand gebruikt uit de opgegeven scenario’s (zie \autoref{sec:Waterstandgegevens}). 
+Evenals bij \textit{ExpertKnowledgeRRD} (zie Ad 1) wordt  voor de bepaling van punt A de waterstand gebruikt uit de opgegeven scenario’s (zie \autoref{sec:Rekenscenarios}). 
 In het geval van de analyse voor binnenwaartse macrostabiliteit wordt de parameter \textit{Water\_height} (buitenwaterstand) gebruikt. 
 Voor het uitvoeren van buitenwaartse stabiliteitsberekeningen wordt voor het bepalen van punt A \textit{water\_height\_low} (beschouwde buitenwaterstand) gebruikt uit de gedefinieerde scenario(‘s).
 
@@ -1922,7 +1921,7 @@
 		
 		PL3 & Waterspanning in de onderste watervoerende laag. 
 		De waarde kan opgegeven worden (attribuut: HeadPL3). 
-		Als er geen waarde opgegeven is dan wordt PL3 gelijkgesteld aan de buitenwaterstand opgegeven in de scenario’s (zie \autoref{sec:Waterstandgegevens}). 
+		Als er geen waarde opgegeven is dan wordt PL3 gelijkgesteld aan de buitenwaterstand opgegeven in de scenario’s (zie \autoref{sec:Rekenscenarios}). 
 		\newline
 		\newline
 		Ter plaatse van de binnenteen (zie \autoref{fig:DemingsfactorEnReductiePiezolijn}) hangt de waarde van PL3 af van de opgegeven dempingsfactor (attribuut: DampingPL3).
