Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6891 -r6893
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6891)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6893)
@@ -61,7 +61,7 @@
 	\item Wegschrijven resultaatbestand in .stix formaat (uitvoer), zie \autoref{sec:Uitvoerbestanden};
 	\item Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer);
 	\item Verdelingshoek verkeersbelasting per locatie, zie \autoref{app:LocationParameters};
-	\item Optie om Uplift Van door te rekenen ook als er geen opdrijven optreedt, zie \autoref{sec:Glijvlakmodel}.
+	\item Optie om Uplift-Van door te rekenen ook als er geen opdrijven optreedt, zie \autoref{sec:Glijvlakmodel}.
 \end{itemize}
 
 \textbf{Aangepaste functionaliteiten:}
@@ -732,8 +732,8 @@
 	\item \textit{Binnenwaartse stabiliteit} met drie rekenmodellen:
 	\begin{itemize}[noitemsep]
 		\item Bishop
-		\item Uplift Van
-		\item Bishop/Uplift Van
+		\item Uplift-Van
+		\item Bishop/Uplift-Van
 	\end{itemize}
 	\item \textit{Buitenwaartse stabiliteit} met alleen één rekenmodel (Bishop)
 	\item \textit{Piping} met twee rekenmodellen:
@@ -2932,24 +2932,24 @@
 DAM kan gebruik maken van de volgende rekenmodellen voor \textit{Stability Inside}:
 \begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
 	\item Bishop
-	\item Uplift Van
-	\item Bishop/Uplift Van
+	\item Uplift-Van
+	\item Bishop/Uplift-Van
 \end{itemize}
 
-Bij de modellen Uplift Van en Bishop/Uplift Van, 
-wordt er alleen een Uplift Van berekening uitgevoerd indien er opdrijven optreedt.
-Wanneer de optie "Voer Uplift Van alleen uit indien opdrijven optreedt" wordt uitgezet, 
-dan wordt de Uplift Van berekening altijd uitgevoerd.
+Bij de modellen Uplift-Van en Bishop/Uplift-Van, 
+wordt er alleen een Uplift-Van berekening uitgevoerd indien er opdrijven optreedt.
+Wanneer de optie "Voer Uplift-Van alleen uit indien opdrijven optreedt" wordt uitgezet, 
+dan wordt de Uplift-Van berekening altijd uitgevoerd.
 
 Hiernaast biedt DAM één model (\textit{Bishop}) aan voor \textit{Stability Outside}.  
 
 \paragraph*{Gridinstellingen}
 Er zijn verschillende opties mogelijk:
 \begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
 	\item Zoekmethode: rekengrid of BeeSwarm algorithme 
-	(de laatste alleen voor binnenwaartse stabiliteit in combinatie met Uplift Van of Bishop/Uplift Van\footnote{Indien is gekozen voor Bishop/Uplift Van als Glijvlakmodel met zoekmethode Bee Swarm, 
-	wordt de Bee Swarm methode alleen gehanteerd voor het Uplift Van deel. Het Bishop-deel gebruikt altijd het rekengrid.});
-	\item Bepaling tangentlijnen: op laagscheidingen\footnote{Alleen voor Uplift Van}, automatisch of naar opgave afstand;
+	(de laatste alleen voor binnenwaartse stabiliteit in combinatie met Uplift-Van of Bishop/Uplift-Van\footnote{Indien is gekozen voor Bishop/Uplift-Van als Glijvlakmodel met zoekmethode Bee Swarm, 
+	wordt de Bee Swarm methode alleen gehanteerd voor het Uplift-Van deel. Het Bishop-deel gebruikt altijd het rekengrid.});
+	\item Bepaling tangentlijnen: op laagscheidingen\footnote{Alleen voor Uplift-Van}, automatisch of naar opgave afstand;
 	\item Bepaling grid: automatisch of naar opgave afstand.	
 \end{itemize}
 Indien gekozen voor ‘opgave afstand’, moet deze vervolgens worden gespecificeerd.
@@ -3218,8 +3218,8 @@
 Locatie & Location & Algemeen &  \\ \hline
 Scenario & Scenario & Algemeen &  \\ \hline
 Berekeningsresultaat & Calculation result & Algemeen & De opties zijn: 'Geslaagd', 'Berekening mislukt' en 'Niet berekend'.
-De laatste komt voor wanneer methode Uplift Van is gekozen en er geen opdrijven optreedt, 
-tenzij de optie 'Voer Uplift Van alleen uit indien opdrijven optreedt' is uitgezet (zie \autoref{sec:Glijvlakmodel}). \\ \hline
+De laatste komt voor wanneer methode Uplift-Van is gekozen en er geen opdrijven optreedt, 
+tenzij de optie 'Voer Uplift-Van alleen uit indien opdrijven optreedt' is uitgezet (zie \autoref{sec:Glijvlakmodel}). \\ \hline
 X (RD) [m] & Global X-coördinate [m] & Algemeen &  \\ \hline
 Y (RD) [m] & Global Y-coördinate [m] & Algemeen &  \\ \hline
 Analyse & Analysis & Algemeen & Met of zonder geometrieaanpassing \\ \hline
