Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6893 -r6901
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6893)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6901)
@@ -1915,9 +1915,9 @@
 		PL2 & De waterspanning aan de bovenkant van de indringingszone.
 		De PL2 wordt niet beïnvloedt door de stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket en is constant (geen demping) over de gehele breedte van het dwarsprofiel. 
 		De waarde van PL2 wordt door de gebruiker ingevoerd (attribuut: HeadPL2), evenals de dikte van de indringingslaag. 
-		DAM gebruikt alleen de PL2 als de laagdikte van de indringingslaag > 0 m 
-		en als het verloop van de stijghoogte in verticale richting is geschematiseerd met de \textit{Semi-tijdsafhankelijk} optie. \newline
-		Als de indringingslaag overlapt gedeeltelijk of strekt zich uit boven het tussenliggende watervoerende pakket wordt PL2 gelijkgesteld aan PL4. \\ \hline
+		DAM gebruikt alleen de PL2 als de laagdikte van de indringingslaag > 0 m is
+		en het verloop van de stijghoogte in verticale richting is geschematiseerd met de optie \textit{Semi-tijdsafhankelijk}. \newline
+		Als de indringingslaag gedeeltelijk overlapt of zich uitstrekt boven het tussenliggende watervoerende pakket wordt PL2 gelijkgesteld aan PL4. \\ \hline
 		
 		PL3 & Waterspanning in de onderste watervoerende laag. 
 		De waarde kan opgegeven worden (attribuut: HeadPL3). 
