Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6902 -r6907
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6902)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6907)
@@ -1213,7 +1213,7 @@
 
 \begin{table}[H]
 \begin{tabular}{|p{25mm}|p{30mm}|p{25mm}|p{\textwidth-48pt-80mm}|} \hline
-\textbf{Segment\_id} & \textbf{Soilprofile\_id} & \textbf{probability} & \textbf{calculation\_type} \\ \hline
+\textbf{segment\_id} & \textbf{soilprofile\_id} & \textbf{probability} & \textbf{calculation\_type} \\ \hline
 1 & Ondergrond\_1 & 15 & Stability \\ \hline
 1 & Ondergrond\_1 & 15 & Piping \\ \hline
 1 & Ondergrond\_2 & 85 & Stability \\ \hline
@@ -1224,7 +1224,7 @@
 2 & Ondergrond\_4 & 70 & Piping \\ \hline
 3 & ...etc... & ...  & ... \\ \hline
 \end{tabular}
-\caption{Voorbeeld segments.csv bestand}
+\caption{Voorbeeld segments.csv bestand (1D geometrie)}
 \label{tab:VoorbeeldSegmentsCsvBestand}
 \end{table}
 
@@ -1677,7 +1677,7 @@
 \texttt{Id="\textcolor[rgb]{1,0,0}{PolderLevel}" DataSource="\textcolor[rgb]{0,0.58,0}{PolderLevel.shp}" Name="\textcolor[rgb]{0,0.58,0}{PLHIGH}" /}
 \end{scriptsize}
 
-Een overzicht met alle parameter id's wordt weergegeven in \cite{DAMInputXlsx}.
+Een overzicht met alle parameter id's wordt weergegeven in \autoref{app:OverzichtIds}.
 
 \FingerPointing{Om snel te kunnen starten met DAM is een handige ingang om het databronbestand (*.defx) uit \autoref{app:VoorbeeldDefx} aan te passen 
 zodat de naamgeving van de te gebruiken shape bestanden overeenkomen met de namen bij het waterschap; 
@@ -3850,6 +3850,95 @@
 \end{verbatim}
 \end{tiny}
 
+\chapter{Overzicht van de parameter id's in defx-bestand}
+\label{app:OverzichtIds}
+
+\begin{footnotesize}
+\begin{longtable*}{|p{\textwidth-60mm-36pt}|p{30mm}|p{30mm}|} \hline
+\textbf{Naam in DAM} & \textbf{Id in defx} & \textbf{Id in csv's} \\ \hline
+\endfirsthead
+\hline
+\textbf{Naam in DAM} & \textbf{Id in defx} & \textbf{Id in csv's} \\
+\endhead
+\multicolumn{3}{|l|}{\textbf{\textit{Locaties tabblad:}}} \\ \hline
+Naam & \multicolumn{2}{c|}{location\_id} \\ \hline
+X (RD) [m] & \footnote{Impliciet geïmporteerd met dezelfde shapefile als locatie\_id\.label{footnote_geoXY}} & geo\_x \\ \hline
+Y (RD) [m] & \textsuperscript{\ref{footnote_geoXY}} & geo\_y \\ \hline
+Kering & \multicolumn{2}{c|}{dikering\_id} \\ \hline
+SegmentId & \multicolumn{2}{c|}{segment\_id} \\ \hline
+Verkeersbelasting [kN/m\textsuperscript{3}]  & \multicolumn{2}{c|}{TrafficLoad} \\ \hline
+Verdelingshoek verkeerbelasting [\degr] & \multicolumn{2}{c|}{TrafficLoadDistributionAngle} \\ \hline
+Dempingsfactor PL3 [-] & \multicolumn{2}{c|}{dempingsfactor\_pl3} \\ \hline
+Dempingsfactor PL4 [-] & \multicolumn{2}{c|}{dempingsfactor\_pl4} \\ \hline
+Afstand tot intrede punt [m] & \multicolumn{2}{c|}{distance\_to\_entry\_point} \\ \hline
+Indringingslengte [m] & \multicolumn{2}{c|}{PenetrationLength} \\ \hline
+Helling demping PL3/PL4  & \multicolumn{2}{c|}{SlopeDampingPiezometricHeightPolderSide} \\ \hline
+Generatie WSP [-] & \multicolumn{2}{c|}{PLLineCreationMethod} \\ \hline
+Verloop waterspanning (verticaal) & \multicolumn{2}{c|}{IntrusionVerticalWaterPressure} \\ \hline
+Minimale cirkel diepte [m] & \multicolumn{2}{c|}{minimal\_circle\_depth} \\ \hline
+Zonerings type & \multicolumn{2}{c|}{ZoneType} \\ \hline
+Factor voor verboden zone [-]  & \multicolumn{2}{c|}{ForbiddenZoneFactor} \\ \hline
+Ophoogmateriaal dijk & \multicolumn{2}{c|}{ophoogmateriaaldijk} \\ \hline
+Ophoogmateriaal berm  & \multicolumn{2}{c|}{ophoogmateriaalberm} \\ \hline
+Berm ontwikkelings ratio [-]  & \multicolumn{2}{c|}{StabilityShoulderGrowSlope} \\ \hline
+Berm stap grootte [m]  & \multicolumn{2}{c|}{StabilityShoulderGrowDeltaX} \\ \hline
+Talud stapgrootte [m]  & \multicolumn{2}{c|}{StabilitySlopeAdaptionDeltaX} \\ \hline
+Dijkhoogte aanpassen bij ontwerpen  & n.v.t. & n.v.t.\\ \hline
+Berm aanpassen bij ontwerpen  & n.v.t. & n.v.t. \\ \hline
+Ontwerp methode voor stabiliteit  & \multicolumn{2}{c|}{StabilityDesignMethod} \\ \hline
+Taludverflauwing start cotangent  & \multicolumn{2}{c|}{SlopeAdaptionStartCotangent} \\ \hline
+Taludverflauwing eind cotangent  & \multicolumn{2}{c|}{SlopeAdaptionEndCotangent} \\ \hline
+Taludverflauwing stap cotangent  & \multicolumn{2}{c|}{SlopeAdaptionStepCotangent} \\ \hline
+Gebruik nieuwe breedte kruin & \multicolumn{2}{c|}{UseNewDikeTopWidth} \\ \hline
+Nieuwe breedte kruin & \multicolumn{2}{c|}{NewDikeTopWidth} \\ \hline
+Gebruik nieuwe helling binnenzijde  & \multicolumn{2}{c|}{UseNewDikeSlopeInside} \\ \hline
+Nieuwe helling binnenzijde & \multicolumn{2}{c|}{NewDikeSlopeInside} \\ \hline
+Gebruik nieuwe helling buitenzijde  & \multicolumn{2}{c|}{UseNewDikeSlopeOutside} \\ \hline
+Nieuwe helling buitenzijde & \multicolumn{2}{c|}{NewDikeSlopeOutside} \\ \hline 
+Gebruik nieuwe helling bovenkant berm  & \multicolumn{2}{c|}{UseNewShoulderTopSlope} \\ \hline
+Nieuwe helling bovenkant berm  & \multicolumn{2}{c|}{NewShoulderTopSlope} \\ \hline
+Gebruik nieuwe helling berm  & \multicolumn{2}{c|}{UseNewShoulderBaseSlope} \\ \hline
+Nieuwe helling berm  & \multicolumn{2}{c|}{NewShoulderBaseSlope} \\ \hline
+Gebruik nieuwe toegestane hoogte berm & \multicolumn{2}{c|}{UseNewMaxHeightShoulderAsFraction} \\ \hline
+Nieuwe toegestane hoogte berm  & \multicolumn{2}{c|}{NewMaxHeightShoulderAsFraction} \\ \hline
+Gebruik nieuwe toegestane afstand teen-sloot & \multicolumn{2}{c|}{UseNewMinDistanceDikeToeStartDitch}  \\ \hline
+Nieuwe toegestane afstand teen-sloot  & \multicolumn{2}{c|}{NewMinDistanceDikeToeStartDitch} \\ \hline
+Gebruik nieuwe definitie sloot  & \multicolumn{2}{c|}{UseNewDitchDefinition} \\ \hline
+Nieuwe breedte slootbodem  & \multicolumn{2}{c|}{NewWidthDitchBottom} \\ \hline
+Nieuwe helling sloot  & \multicolumn{2}{c|}{newSlopeAngleDitch} \\ \hline
+Nieuwe diepte sloot & \multicolumn{2}{c|}{NewDepthDitch} \\ \hline
+Hoogtegeometrie  & n.v.t. & surfaceline\_id \\ \hline
+
+\multicolumn{3}{|l|}{\textbf{\textit{Scenarios tabblad:}}} \\ \hline
+ID Locatie scenario & n.v.t. & location\_scenario\_id \\ \hline
+Buitenwaterstand [m] & \multicolumn{2}{c|}{water\_height} \\ \hline
+Lage buitenwaterstand [m] & \multicolumn{2}{c|}{water\_height\_low} \\ \hline
+DTH [m] & \multicolumn{2}{c|}{dike\_table\_height} \\ \hline
+Polderpeil [m] & \multicolumn{2}{c|}{polderlevel} \\ \hline
+Criterium opdrijven bij piping [-] & \multicolumn{2}{c|}{uplift\_criterion\_piping} \\ \hline
+Criterium opdrijven bij stabiliteit [-] & \multicolumn{2}{c|}{uplift\_criterion\_stability} \\ \hline
+PL1-buitenkruin offset [m] & \multicolumn{2}{c|}{PlLineOffsetBelowDikeTopAtRiver} \\ \hline
+PL1-binnenkruin offset [m] & \multicolumn{2}{c|}{PlLineOffsetBelowDikeTopAtPolder} \\ \hline
+PL1-Insteek binnenberm offset [m] & \multicolumn{2}{c|}{PlLineOffsetBelowShoulderBaseInside} \\ \hline
+PL1-binnenteen offset [m] & \multicolumn{2}{c|}{PlLineOffsetBelowDikeToeAtPolder} \\ \hline
+Gebruik PL1-kruin midden offset & \multicolumn{2}{c|}{UsePLLineOffsetBelowDikeCrestMiddle} \\ \hline
+PL1-kruin midden offset [m] & \multicolumn{2}{c|}{PLLineOffsetBelowDikeCrestMiddle} \\ \hline
+Gebruik PL1-offset factor kruin binnenberm & \multicolumn{2}{c|}{UsePLLineOffsetFactorBelowShoulderCrest} \\ \hline
+PL1-offset kruin binnenberm [÷] & \multicolumn{2}{c|}{PLLineOffsetFactorBelowShoulderCrest} \\ \hline
+Stijghoogte PL2 [m] & \multicolumn{2}{c|}{head\_pl2} \\ \hline
+Stijghoogte PL3 [m] & \multicolumn{2}{c|}{head\_pl3} \\ \hline
+Stijghoogte PL4 [m] & \multicolumn{2}{c|}{head\_pl4} \\ \hline
+Vereiste veiligheidsfactor binnenwaartse stabiliteit [-] & \multicolumn{2}{c|}{safety\_factor\_stability\_inner\_slope} \\ \hline
+Vereiste veiligheidsfactor buitenwaartse stabiliteit [-] & \multicolumn{2}{c|}{safety\_factor\_stability\_outer\_slope } \\ \hline
+Vereiste veiligheidsfactor piping [-] & \multicolumn{2}{c|}{safety\_factor\_piping} \\ \hline
+
+\multicolumn{3}{|l|}{\textbf{\textit{Niet expliciet zichtbaar in DAM:}}} \\ \hline
+n.v.t. & \multicolumn{2}{c|}{x\_soilgeometry2D\_origin\footnote{Gebruikt bij het importeren van de 2D profielen voor de koppeling met de hoogtegeometrie.}} \\ \hline
+n.v.t. & crosssection\footnote{Impliciete Id die bij de verplichte shapefile \textit{crosssection.shp} hoort (zie ook \autoref{sec:DataExtractieUitLijnen}).} & n.v.t.   \\ \hline
+
+\end{longtable*}
+\end{footnotesize}
+
 \chapter{Sensordata}
 \label{app:SensorData}
 Na importeren van het bestand in DAM worden de gegevens getoond in tabellen.
