Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r7076 -r7090
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 7076)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 7090)
@@ -21,12 +21,13 @@
 \definecolor{gris}{RGB}{150,150,150}
 \newcommand{\ghline}{\arrayrulecolor{gris}\hline\arrayrulecolor{black}}
 \newcommand{\includebutton}[1]{\raisebox{-6pt}{\includegraphics[height=6mm]{#1}}}
-\newcommand{\NoteSurfaceLinesCSVvsSTIXFiles}{Als de maaiveldlijn in de CSV-file zeer dicht bij de maaiveldlijn in de STIX-file ligt, 
+\newcommand{\NoteSurfaceLinesCsvVsStixFiles}{Als de maaiveldlijn in de CSV-file zeer dicht bij de maaiveldlijn in de STIX-file ligt, 
 maar niet exact overeenkomt (bijvoorbeeld omdat één van de lijnen meer punten bevat of omdat sommige punten enkele millimeters afwijken), 
 dan is de kans groot dat bij het combineren van de maaiveldlijn uit de CSV-file met het grondprofiel uit de STIX-file geen geldig 2D-grondprofiel kan worden gegenereerd. 
-Ook kunnen er zeer dunne lagen ontstaan die door de Macrostability-kernel niet correct worden verwerkt.\newline
+Ook kunnen er zeer dunne lagen ontstaan die door de Macrostability kernel niet correct worden verwerkt.\newline
 Daarom wordt geadviseerd om, wanneer de maaiveldlijn in de CSV-file exact moet samenvallen met de maaiveldlijn in de STIX-file, 
-ervoor te zorgen dat beide maaiveldlijnen hetzelfde aantal punten bevatten en dat de coördinaten één-op-één overeenkomen.}
+ervoor te zorgen dat beide maaiveldlijnen hetzelfde aantal punten bevatten en dat de coördinaten één-op-één overeenkomen 
+voor alle punten tussen het begin- en eindpunt van de maaiveldlijn in de STIX-file.}
 
 %------------------------------------------------------------------------------
 \hypersetup
@@ -110,7 +111,7 @@
 	DAM ondersteunt slechts één dijkring. 
 	Indien er meerdere dijkringen aanwezig zijn in de brondata (locations.csv of shapefile)
 	worden deze allemaal geïmporteerd onder een unieke dijkring genoemd ``Kering'' (zie \autoref{fig:NavigatorVenster}).
-	\item \NoteSurfaceLinesCSVvsSTIXFiles	
+	\item \NoteSurfaceLinesCsvVsStixFiles	
 \end{itemize}
 
 
@@ -1027,7 +1028,7 @@
 Echter, het is natuurlijk ook mogelijk om (buiten DAM) de 2D coördinaten door middel van een datumtransformatie om te zetten naar RD coördinaten 
 en NAP hoogtes op basis van een bekend punt en de kaarthoek van de geometrie (cross-section).}
 
-\FingerPointing{\NoteSurfaceLinesCSVvsSTIXFiles}
+\FingerPointing{\NoteSurfaceLinesCsvVsStixFiles}
 
 \subsection{Karakteristieke punten (characteristic points)}
 \label{sec:KarakteristiekePunten}
