Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r7094 -r7105
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 7094)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 7105)
@@ -57,8 +57,9 @@
 \chapter{Versie informatie DAM 26.1}
 
 DAM 26.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
-Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. 
-Onderstaand zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
+Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en zijn belangrijk voor de gebruiker om te weten. \\
+De belangrijkste verandering is dat DAM nu is gekoppeld aan D-Stability in plaats van D-Geo~Stability. \\
+Hieronder zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
 Daarnaast worden een aantal aandachtspunten benoemd waar de gebruiker op zou moeten letten. 
 
 \textbf{Toegevoegde functionaliteiten:}
@@ -68,14 +69,15 @@
 	\item Wegschrijven resultaatbestand in .stix formaat (uitvoer), zie \autoref{sec:Uitvoerbestanden};
 	\item Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer);
 	\item Verdelingshoek verkeersbelasting per locatie, zie \autoref{app:LocationParameters};
+	\item Voor \textit{Bepaling tangent lijnen (Uplift-Van)} in het \textit{Berekening}-scherm is er een nieuwe keuze \textit{Automatisch} toegevoegd;
 	\item Optie om Uplift-Van door te rekenen ook als er geen opdrijven optreedt, zie \autoref{sec:Glijvlakmodel}.
 \end{itemize}
 
 \textbf{Aangepaste functionaliteiten:}
 \begin{itemize}
 	\item De grondeigenschappen worden niet meer als .mdb (MSoilbase) ingelezen maar als .csv bestand (\autoref{app:VoorbeeldSoilsCsv}).
-	Hierdoor is een aquifers.csv toegevoegd om aan te geven welke laag een aquifer is, zie ook \autoref{app:VoorbeeldAquifersCsv};	
-	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het verloop van de waterspanningen en ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
+	Hiervoor is een aquifers.csv toegevoegd om aan te geven welke laag een aquifer is, zie ook \autoref{app:VoorbeeldAquifersCsv};	
+	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het waterspanningsverloop ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
 	Daarnaast is de beschrijving in deze handleiding aangepast, zie \autoref{sec:DAMWaternetCreator};   
 	\item Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd in de stabiliteit rekenkernel (die ook door D-Stability wordt gebruikt) in plaats van in D-Geo~Stability. 
 	Voor het inspecteren van de resultaten is D-Stability benodigd.
@@ -94,17 +96,18 @@
 \textbf{Beperkingen en aandachtspunten:} \\
 We vragen aandacht voor de volgende beperkingen:
 \begin{itemize}
-	\item Het inlezen van damx bestanden gemaakt met DAM versies eerder dan 26.1 wordt niet ondersteund vanwege de grote aantallen veranderingen in DAM. 
+	\item Het inlezen van damx bestanden gemaakt met DAM versies eerder dan 26.1 wordt niet ondersteund vanwege het grote aantal veranderingen in DAM. 
 	Wij adviseren om een nieuw DAM project in DAM 26.1 aan te maken met de (aangepaste) oorspronkelijke invoergegevens;
 	\item Indien gebruik gemaakt wordt van 2D ondergronden (stix-files) 
 	en meerdere maaiveldlijnen per locatie met verschillende nulpunts-verschuivingen (shifts), 
 	moet per locatie per maaiveldlijn een stixfile worden gebruikt. 
 	De stixfile mag hierbij een (inhoudelijke) kopie zijn van de 1e stixfile op een locatie. 
 	De naam van de stixfile moet hierbij wel uniek zijn.
 	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in het \textit{Dwarsdoorsnede} scherm geeft op dit moment geen resultaat;
+	Voorlopig worden de resultaten van het glijvlak weergegeven in het \textit{Dwarsdoorsnede} tabblad.
 	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
-	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens de handleiding was. 
-	De huidige implementatie is volgens de handleiding, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
+	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens zijn handleiding was. 
+	De huidige implementatie is volgens de handleiding van D-Geo~Stability, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability resultaat;
 	\item Het gebruik van de multicore optie is getest tot maximaal 8 cores. 
 	Bij gebruik van meer dan 8 cores dienen de resultaten zorgvuldig te worden gecontroleerd.
 	\item De parameter id \textit{DikeRing\_id} wordt niet langer gebruikt. 
