Index: doc/manual/chapters/rt_piping.tex
===================================================================
diff -u -r543d2b99750cdb8447b698d115e7ff86dc832195 -recdbf95f3573e7b235c0318c1b834511a5007d74
--- doc/manual/chapters/rt_piping.tex	(.../rt_piping.tex)	(revision 543d2b99750cdb8447b698d115e7ff86dc832195)
+++ doc/manual/chapters/rt_piping.tex	(.../rt_piping.tex)	(revision ecdbf95f3573e7b235c0318c1b834511a5007d74)
@@ -77,7 +77,7 @@
 	\label{fig:piping.PipingProperties}
 \end{figure}
 	\begin{itemize}
-	\item \textbf{Naam}: Naam van de berekening, door de gebruiker te wijzigen
+	\item \textbf{Naam}: Naam van de berekening. Deze kan worden gewijzigd in het bijbehorende veld van het \textit{Properties} toolvenster, maar ook in het \textit{Project} toolvenster, door op de reeds geselecteerde piping berekening te klikken, of door \textbf{F2} erop te drukken.
 	\item \textbf{Volumiek gewicht van water}: Het volumegewicht  $\gamma$ \textsubscript{water}  is ca. 10 kN/m\textsuperscript{3}
 	\item \textbf{Modelfactor opbarsten}: Rekenwaarde van de modelonzekerheid
 	\item \textbf{Toetspeil}: Het door HydraRing berekende toetspeil voor dit dijkvak
