Index: doc/manual/chapters/rt_piping.tex
===================================================================
diff -u -r8ff51a924820dfd027005be25e3f7cddae1c0888 -r34bba3a3b52545ec9bdbb91a825994b415455115
--- doc/manual/chapters/rt_piping.tex	(.../rt_piping.tex)	(revision 8ff51a924820dfd027005be25e3f7cddae1c0888)
+++ doc/manual/chapters/rt_piping.tex	(.../rt_piping.tex)	(revision 34bba3a3b52545ec9bdbb91a825994b415455115)
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 \begin{figure} [H]
 	\centering
-		%\includegraphics{figures/chapter_piping/OpbouwFaalmechanisme}
+		\includegraphics{figures/chapter_piping/OpbouwFaalmechanisme}
 	\caption{Opbouw van het faalmechanisme}
 	\label{fig:fig5.4}
 \end{figure}
@@ -53,7 +53,7 @@
 \item \textbf{Piping}. In het \textbf{Properties} venster kunnen de piping varaiabelen worden aangepast:
 \begin{figure} [H]
 	\centering
-		%\includegraphics{figures/chapter_piping/PipingProperties}
+		\includegraphics{figures/chapter_piping/PipingProperties}
 	\caption{Aan te passen piping variabelen}
 	\label{fig:fig5.5}
 \end{figure}
@@ -82,7 +82,7 @@
 	\item \textbf{Rolweerstandshoek}: Hoek in het krachtenevenwicht die aangeeft hoeveel de korrels weerstand beiden tegen rollen; ook beddingshoek genoemd
 	\begin{figure} [H]
 	\centering
-		%\includegraphics{figures/chapter_piping/PipingSurfacelines}
+		\includegraphics{figures/chapter_piping/PipingSurfacelines}
 	\caption{Keuzemenu dwarsdoorsneden}
 	\label{fig:fig5.6}
 \end{figure}
