\chapter{\dam in de toekomst}\label{sec:DAMtoekomst}

De toekomstige ontwikkelingen worden voorzien, waar \dam op voorbereid dient te zijn:

\section{Aansluiten andere rekenkernels}
Naast de huidig aangesloten rekenkernels worden in de toekomst andere rekenkernels ontwikkeld met betrekking tot dijksterkte.
\dam dient op deze rekenkernels aan te kunnen sluiten, mits:
\begin{itemize}
	\item de databehoefte van de kernel is vastgelegd;
	\item de rekenkernel betrekking heeft op dijksterkte;
	\item \textit{nader in te vullen}
\end{itemize}

\section{Aansluiten D-Soil Model}
Afhankelijk van de te gebruiken rekenkernels dient \dam \dsoilmodel bestanden in te kunnen lezen.
De huidige \dsoilmodel (versie 17.1.1) ondersteunt alleen gebruik van de data voor de rekenkernels WTI-Macrostabiliteit en WTI-piping.
Onderstaande figuur geeft de onderlinge relatie van de bouwstenen WBI en de huidige \dam invoer weer:
\begin{figure}[H]
	\centering
		\includegraphics[width=1\textwidth]{figuren/bouwstenen.png}
	\caption{Invoer \dam in relatie tot het WBI}
	\label{fig:FC-nrs}
\end{figure}

\dsoilmodel zal aanpassingen nodig hebben om de andere kernels te kunnen bedienen, zoals meer sterkteparameters. 