\chapter {Locaties en databehoefte} \label{sec:LocatiesenDatabehoefte}

\section{Locaties in \dam}\label{sec:locaties}

De locaties worden opgegeven middels een locations.csv met RD-co\"ordinaten:

\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|l|p{5cm}|}
\hline
\textbf{Name}     &\textbf{Type} & \textbf{Unit} & \textbf{Required} &\textbf{Description}\\ \hline
location\_id      & StringId & -    & yes      & Name of location                                                                                             \\ \hline
surfaceline\_id   & StringId & -    & yes      & Reference to surfaceline                                                                                     \\ \hline
segment\_id               & StringId & -    & yes      & Reference to segment                                                                                         \\ \hline
geo\_x                    & Float    & m    & yes      & x-coordinate                                                                                                 \\ \hline
geo\_y                    & Float    & m    & yes      & y-coordinate                                                                                                 \\ \hline
x\_soilgeometry2D\_origin & Float    & m    & no       & The  distance in x-direction between the origin of the soilgeometry2D and the first point of the surfaceline  \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Locations.csv}
\label{tab:locationscsv}
\end{table}


De hoogtegeometrie\"en (surfacelines) worden middels een csv-tabel opgegeven:

\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|}
\hline
\textbf{Name} & \textbf{Type} & \textbf{Unit} & \textbf{Required} & \textbf{Description}    \\ \hline
Profielnaam   & StringId      & -             & yes               & Name of surfaceline     \\ \hline
X1            & Float         & m             & yes               & X coordinate 1-st point \\ \hline
Y1            & Float         & m             & yes               & Y coordinate 1-st point \\ \hline
Z1            & Float         & m             & yes               & Z coordinate 1-st point \\ \hline
.....         &               &               &                   &                         \\ \hline
Xn            & Float         & m             & yes               & X coordinate n-th point \\ \hline
Yn            & Float         & m             & yes               & Y coordinate n-th point \\ \hline
Zn            & Float         & m             & yes               & Z coordinate n-th point \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Surfacelines.csv}
\label{tab:servicelinescsv}
\end{table}

Op deze hoogtegeometri\"en (surfacelines) dienen de karakateristieke punten te zijn aangegeven:

\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|l|p{5cm}|}
\hline
\textbf{Name}                          & \textbf{Type} & \textbf{Unit} & \textbf{Required} & \textbf{Description}                           \\ \hline
Profielnaam                            & StringId      & -             & yes               & Reference to surfaceline (in surfacelines.csv) \\ \hline
X\_Maaiveld buitenwaarts               & Float         & m             & yes               & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Maaiveld buitenwaarts               & Float         & m             & yes               &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Maaiveld buitenwaarts               & Float         & m             & yes               &                                                \\ \hline
X\_Teen dijk buitenwaarts              & Float         & m             & Yes               & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Teen dijk buitenwaarts              & Float         & m             & Yes               &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Teen dijk buitenwaarts              & Float         & m             & Yes               &                                                \\ \hline
X\_Kruin buitenberm                    & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Kruin buitenberm                    & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Kruin buitenberm                    & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Insteek buitenberm                  & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Insteek buitenberm                  & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Insteek buitenberm                  & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Kruin buitentalud                   & Float         & m             & yes               & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Kruin buitentalud                   & Float         & m             & yes               &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Kruin buitentalud                   & Float         & m             & yes               &                                                \\ \hline
X\_Verkeersbelasting kant buitenwaarts & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Verkeersbelasting kant buitenwaarts & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Verkeersbelasting kant buitenwaarts & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Verkeersbelasting kant binnenwaarts & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Verkeersbelasting kant binnenwaarts & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Verkeersbelasting kant binnenwaarts & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Kruin binnentalud                   & Float         & m             & yes               & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Kruin binnentalud                   & Float         & m             & yes               &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Kruin binnentalud                   & Float         & m             & yes               &                                                \\ \hline
X\_Insteek binnenberm                  & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Insteek binnenberm                  & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Insteek binnenberm                  & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Kruin binnenberm                    & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Kruin binnenberm                    & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Kruin binnenberm                    & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Teen dijk binnenwaarts              & Float         & m             & yes               & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Teen dijk binnenwaarts              & Float         & m             & yes               &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Teen dijk binnenwaarts              & Float         & m             & yes               &                                                \\ \hline
X\_Insteek sloot dijkzijde             & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Insteek\_sloot dijkzijde            & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Insteek sloot dijkzijde             & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Slootbodem dijkzijde                & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Slootbodem dijkzijde                & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Slootbodem dijkzijde                & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Slootbodem polderzijde              & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Slootbodem polderzijde              & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Slootbodem polderzijde              & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Insteek sloot polderzijde           & Float         & m             & no                & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Insteek sloot polderzijde           & Float         & m             & no                &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Insteek sloot polderzijde           & Float         & m             & no                &                                                \\ \hline
X\_Maaiveld binnenwaarts               & Float         & m             & yes               & \multirow{3}{*}{}                              \\ \cline{1-4}
Y\_Maaiveld binnenwaarts               & Float         & m             & yes               &                                                \\ \cline{1-4}
Z\_Maaiveld binnenwaarts               & Float         & m             & yes               &                                                \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Characteristicpoints.csv}
\label{tab:characteristicpoints}
\end{table}


\section{Databehoefte}\label{sec:databehoefte}
Onderstaande tabel geeft de huidige databehoefte van \dam weer met de volgende kolomnamen:

\begin{table*}[H]
\centering
\begin{tabular}{p{40mm}p{\textwidth-24pt-40mm}}
Naam (Nederlands) & Naam zichtbaar in UI en gebruikershandleiding  \\ \ghline
Naam (Engels) & Naam zichtbaar in UI indien engelstalig ingesteld  \\ \ghline
Categorie & Indeling naar categorie data  \\ \ghline
Stroomschema & Benodigd voor worflow 1 en/of twee \\ \ghline
Eenheid & Eenheid van de opgegeven data, ook zichtbaar in UI  \\ \ghline
Kernel & Voor welke rekenkernel is de parameter nodig:\newline
s1: Macrostabiliteit Delphis kernel\newline
p1: Piping Sellmeijer 4-krachten\\ \ghline
Codenaam & Naam zoals gebruikt in de programma code van \dam  \\ \ghline
Default & De waarde van de parameter indien ontbrekend in de invoer \\ \ghline
Min & De toegestane minimale waarde van de parameter (indien van toepassing) \\ \ghline
Max & De toegestane maximale waarde van de parameter (indien van toepassing)  \\ \ghline
Variabel in 15.2.1 & Is de parameter aanpasbaar in  \dam 15.2.1 middels een op te geven rekenscenario? \\ \ghline
Variabel & Is de parameter in de toekomst aanpasbaar middels een op te geven rekenscenario? \\ \ghline
\end{tabular}
\end{table*}

Tabel, kolom B t/m O over nemen uit:

https://repos.deltares.nl/repos/dam/trunk/doc/Work/Tabel invoer DAM 1.0.xlsx

