\documentclass{deltares_memo}

\begin{document}
\hfill\includegraphics[width=0.4\textwidth]{pictures/Deltares_logo_D-blauw_RGB.png}

%--------------------------------------------------------------------------------

{\LARGE\textbf{Release notes}}
\newline\newline

{\LARGE\textbf{DAM 25.1.2}} \hfill
\textbf{29-09-2025} % Created by John Bokma

DAM 25.1.2 bevat als grootste wijziging het geschikt maken voor gebruik van .Net8 in plaats van .Net6.
Om dit te kunnen doen moesten ook de kernels en component StixFileWriter hiervoor worden aangepast.
Een tweede belangrijke verbetering is dat DAM nu getest is voor MultiCore gebruik tot een maximum van 8 cores.
Bij gebruik van meer dan 8 cores dienen de resultaten zorgvuldig te worden gecontroleerd.

Daarnaast zijn er, voor het combineren van 2D-stix files met maaiveldlijnen, 
enkele verbeteringen doorgevoerd in het terugzoeken/toekennen van de juiste materialen. 

\begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Verbeterde functionaliteiten}}}
\\ \hline \STRUT
MWDAM-3013 & Update Dam, DAM Engine, its kernels and utility to .Net8. \\ \STRUT
MWDAM-3038 & Create StixFileWriter release. \\ \STRUT
MWDAM-3040 & Create WTIPiping release 25.2.1. \\ \STRUT
MWDAM-2494 & Improve DAM multicore tests. \\ \STRUT
MWDAM-3012 & Unexpected behavior shifting 2D soil profiles and combining with surfaces. \\ \STRUT
\end{longtable*}

\textbf{\emph{Beperkingen en aandachtspunten}} \\
We vragen aandacht voor de volgende beperkingen:
\begin{itemize}
	\item Indien gebruik gemaakt wordt van 2D ondergronden (stix-files) 
	en meerdere maaiveldlijnen per locatie met verschillende nulpunts-verschuivingen (shifts), 
	moet per locatie per maaiveldlijn een stixfile worden gebruikt. 
	De stixfile mag hierbij een (inhoudelijke) kopie zijn van de 1e stixfile op een locatie.
	De naam van de stixfile moet hierbij wel uniek zijn.
	\item Het inlezen van oude damx files (voor versie 25) wordt niet ondersteund. 
	U dient hiervoor op basis van de oorspronkelijke invoerdata een nieuw project aan te maken.
	\item Voor het SHANSEP-model bevat het resultaatbestand (.stix-bestand) geen POP-waarden;
	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialog geeft op dit moment geen resultaat;
	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens de handleiding was. 
	De huidige implementatie is volgens de handleiding, 
	waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, 
	alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file;
	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is beschikbaar. 
	De resultaten worden echter alleen in grafiekvorm weergegeven.
\end{itemize}

\textbf{\emph{Handleiding}} \\
De handleiding is beschikbaar in pdf format en kan geopend worden via het \textit{Help} menu van het programma.

\textbf{\emph{Gebruikte kernels}} \\
DAM maakt gebruik van de volgende kernels en component:
\begin{itemize}
	\item Deltares.Macrostability 25.2.1
	\item Deltares.WTIPiping 25.2.1.43
	\item Deltares.StixFileWriter 25.2.3 
\end{itemize}

\begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Bekende bugs}}}
\\ \hline \STRUT
MWDAM-2393 & SHANSEP model is not correctly converted to STIX file \\ \STRUT
MWDAM-2966 & Negative offset values in shapefile are converted to positive values after import \\ \STRUT
MWDAM-2376 & Case where Penetration zone is situated partly in-between aquifer is handled differently for 1D and 2D profiles \\ \STRUT
MWDAM-2896 & When clicking on Open calculation without DStability installed, a clear popup message should be displayed \\ \STRUT
MWDAM-2933 & Location without results (due to failing prepare calculation) should be shown as RunFailed in Design calculations tab \\ \STRUT
MWDAM-2987 & If a location is calculated with UpliftVan and no Uplift occurs, Not calculated should be displayed in Design results \\ \STRUT
MWDAM-2441 & Stix file input should be written even if the macrostability calculation did not succeed \\ \STRUT
MWDAM-2922 & Legend can not be displayed in Map window \\ \STRUT
MWDAM-2960 & Small problems in DAM UI (button does not work, missing translation, ...) \\ \STRUT
\end{longtable*}


%--------------------------------------------------------------------------------
\end{document}