Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5596 -r5605
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5596)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5605)
@@ -2500,11 +2500,13 @@
 \label{sec:UpliftVanNaarOpgaveAfstandGrid}
 De positie van beide rekengrids is weergegeven in \autoref{fig:SpecifiedGridUpliftVan}.
 
+\textbf{Linker rekengrid}\\
 Het linker rekengrid is identiek als voor de Bishop-methode (\autoref{sec:BishopNaarOpgaveAfstandGrid}): 
 de linkeronderhoek van het rekengrid ligt in het midden van de kruin, op het maaiveld. \\
 De breedte $W_{\text{grid;links}}$ en de hoogte $H_{\text{grid;links}}$ van het rekengrid zijn door de gebruiker gespecificeerd door middel van het
 aantal punten ($N_{\text{X;links}}$ en $N_{\text{Z;links}}$) en de afstand tussen de punten ($w_{\text{punt;links}}$ en $h_{\text{punt;links}}$) in beide richtingen.
 
+\textbf{Rechter rekengrid}\\
 De onderkant van het rekengrid ligt op dezelfde niveau dan het karakteristieke punt M (\textit{Teen dijk binnenwaarts}) verhoogd met 20~cm.\\
 De breedte $W_{\text{grid;rechts}}$ en de hoogte $H_{\text{grid;rechts}}$ van het rekengrid zijn door de gebruiker gespecificeerd door middel van het
 aantal punten ($N_{\text{X;rechts}}$ en $N_{\text{Z;rechts}}$) en de afstand tussen de punten ($w_{\text{punt;rechts}}$ en $h_{\text{punt;links}}$) in beide richtingen.\\
