Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6871 -r6872
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6871)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6872)
@@ -645,6 +645,7 @@
 	\centering
 		\includegraphics[width=1.00\textwidth]{Pictures/UserInterface/TabellenVensterScenariosTab.png}
 	\caption{Tabellenvenster - Tabblad Locaties - Tabblad Scenarios}
+	\label{fig:TabbladScenarios}
 \end{figure}
 
 \subsection{Tabellenvenster - Tabblad Ontwerpberekeningen}
@@ -2697,7 +2698,8 @@
 	\begin{itemize}
 		\item Indien er een sloot aanwezig is, is de rechterzijde de ingang van de sloot aan de dijkzijde (punt N);
 		\item Als er geen sloot aanwezig is en er geen opdrijven plaatsvindt, wordt de breedte van de rechthoek ingesteld op 8 meter;
-		\item Als er geen sloot aanwezig is, maar er wel sprake is van opdrijven:
+		\item Als er geen sloot aanwezig is, maar er wel sprake is van opdrijven\footnote{Voor het bepalen of opdrijven optreedt, 
+		wordt een factor 1 toegepast in plaats van de opgegeven factor \textit{Criterium opdrijven bij stabilteit} in het tabblad \textit{Scenarios} (\autoref{fig:TabbladScenarios}).}:
 		\begin{itemize}
 			\item als de zone voor opdrijven eindigt vóór de rechter geometriegrens: 
 			de rechterkant van het passieve rekengrid is het einde van het opwaartse mechanisme;
