Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6901 -r6902
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6901)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6902)
@@ -2693,9 +2693,10 @@
 	De positie van de rechterzijde is afhankelijk van het opdrijfmechanisme:
 	\begin{itemize}
 		\item Indien er een sloot aanwezig is, is de rechterzijde de ingang van de sloot aan de dijkzijde (punt N);
-		\item Als er geen sloot aanwezig is en er geen opdrijven plaatsvindt, wordt de breedte van de rechthoek ingesteld op 8 meter;
-		\item Als er geen sloot aanwezig is, maar er wel sprake is van opdrijven\footnote{Voor het bepalen of opdrijven optreedt, 
-		wordt een factor 1 toegepast in plaats van de opgegeven factor \textit{Criterium opdrijven bij stabilteit} in het tabblad \textit{Scenarios} (\autoref{fig:TabbladScenarios}).}:
+		\item Als er geen sloot aanwezig is en er geen opdrijven\footnote{Voor het bepalen of opdrijven optreedt, 
+		wordt een factor 1 toegepast in plaats van de opgegeven factor \textit{Criterium opdrijven bij stabilteit} in het tabblad \textit{Scenarios} (\autoref{fig:TabbladScenarios}).\label{footnote_opdrijven}} plaatsvindt, 
+		wordt de breedte van de rechthoek ingesteld op 8 meter;
+		\item Als er geen sloot aanwezig is, maar er wel sprake is van opdrijven\textsuperscript{\ref{footnote_opdrijven}}:
 		\begin{itemize}
 			\item als de zone voor opdrijven eindigt vóór de rechter geometriegrens: 
 			de rechterkant van het passieve rekengrid is het einde van het opwaartse mechanisme;
